**L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S**  
Projekt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos.-Nr. | Positionstext | Menge | Einheit | EP | GP |
| Preise in Euro | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | **Studio Collection 11/4mm Eiche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | 0,000 | m² | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356  Parkettarbeiten. Zweischicht-Parkett nach DIN-EN  13489, Massivholzaufbau mit Trägerschicht aus  Fichtestäbchen, Nut und Feder, produziert nach  Umwelt und Sicherheitsstandards ISO 14001,  Studio Collection Einzelstab  Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG  Konrad-Adenazer-Straße 15  72072 Tübingen  Abmessung:  490 x 70 x 11mm, Nutzschicht ca. 4 mm  Geeignet für Fussbodenheizung, werkseitig mit Mattlack  behandelt; vollflächig lösemittelfrei und wohngesund  verklebt mit Kährs 1K Parkettklebstoff auf vorhandenem  fachgerecht hergestelltem und geeignetem Untergrund  aus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Holzart: Eiche  Sortierung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nutzschicht: ca. 4 mm  Wärmedurchlasswiderstand: 0,087 m²K/W  Brandklasse nach DIN EN 13501: Dfl-s1  Verlegemuster: nach Vorgabe  Angebotenes Fabrikat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ist an dieser Stelle kein Produkt eingetragen, gilt  automatisch das beschriebene Produkt als  angeboten, ansonsten ist die Gleichwertigkeit bei  Angebotsabgabe nachzuweisen. Fehlende  Nachweise können zum Ausschluss des Angebotes  führen.  Für das angebotene Parkett ist die CE Kennzeichnung Zulassungsnummer #07-30-DoT-06-2013 nachzuweisen. |  |  |  |  |