**1 Teckentrup**

**1.1 Edelstahltür<br> dw 62-2 "Teckentrup"**

**1.1.1 Edelstahltür dw 62-2**

 [dw 62-2](https://www.teckentrup.biz/mehrzwecktueren/edelstahltuer-water)

**dw 62-2 "Teckentrup" Edelstahltür** doppelwandig,

Fabrikat "Teckentrup"

Zweiflügelige Stahltür, doppelwandig,3-seitig gefälzt als Dünnfalz.

Türblattdicke: 64 mm. Außenblech aus 1,0 mm Edelstahl.

Eckzarge, 2,0 mm dick und unterer Bodenwinkel aus Edelstahl,

mit 3-seitiger Dichtung. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage,

Anzahl 3 Stck. je Seite.

Material und Oberfläche: Standard: V2A 240er Korn geschliffen,

Alternativ: V2A 1.4301 marmoriert, V4A 1.4571 marmoriert/Leinenstruktur

bzw. 240er Korn geschliffen.

Beschlag: Gangflügel: Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht mit V2A-Stulp,

FS-Rundgriff-Drückergarnitur, V2A Drücker Standflügel: mit verdeckten Türkantriegel.

Je Flg. 1 Sicherungszapfen aus V2A. Bänder: Je Flg. 2 Konstruktionsbänder

mit Kugellager.

Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

**Größenbereich**:

Breite: 1500 - 2700 mm

Höhe: 1750 - 3000 mm

**Anschlagart**:

( ) DIN rechts

( ) DIN links

**Rundverglasung**:

( ) Gummi-Klemmprofil

 ( ) Ø 400

 ( ) Ø 500

 ( ) Ø 600

( ) Stahl-Ring

 ( ) Ø 300

 ( ) Ø 400

 ( ) Ø 500

( ) Edelstahl-Ring

 ( ) Ø 300

 ( ) Ø 400

 ( ) Ø 500

**Sonderverglasung**:

Breite x Höhe (BxH mm): x

**Glas:**

( ) Drahtglas 7 mm

( ) VSG (Verbundsicherheitsglas 6 mm)

( ) Acrylglas 6 mm

( ) ISO-Glas VSG/VSG 16 mm

( ) ISO-Glas Drahtglas/VSG 16 mm

( ) nur Vorrichten für obige Glassorten

**Sonderausstattung**:

Drückergarnituren/Wechselgarnituren:

( ) Kunststoff

( ) Leichtmetall

( ) mit Kurzschild oder Rosette

(verschiedene Fabrikate)

mit feststehendem Knopf außen

**Schlösser**:

( ) Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm

( ) Panikschlösser

( ) Obertürschließer DIN EN 1154

( ) verdecktem Gleitschienen-Türschließer ITS 96

( ) Bodendichtungen

( ) Rechteckige Verglasung (Sondergröße)

( ) Rundverglasung max. Ø 600 mm mit Gummi-Klemmprofil

( ) Alu-Lüftungsgitter

( ) Stahl-Trafogitter

( ) Oberblende

( ) Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter

( ) Alu-Regenleiste

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

**Herstellernachweis**:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |