**1 Teckentrup**

**1.1 Teckentrup Water-1**

**1.1.1 Edelstahltür Water-1**

 [Water-1](https://www.teckentrup.biz/mehrzwecktueren/edelstahltuer-water)

**Edelstahltür Water-1**,

Fabrikat "Teckentrup"

Einflügeliges Türelement. Anschlagart DIN rechts. 52 mm dick,

3-seitig gefälzt als Dickfalz. Blechdicke 0,8 mm.

Isolierung: wasserabweisender Dämmstoff.

Eckzarge 2,0 mm und unterer Bodenwinkel aus Edelstahl und

3-seitiger Dichtung. Mit 3 angeschweißten Edelstahl-Mauerankern

je Seite.

Material und Oberfläche: Standard: V2A 240er Korn geschliffen,

Alternativ: V2A 1.4301 marmoriert, V4A 1.4571 marmoriert/Leinenstruktur

bzw. 240er Korn geschliffen.

Beschlag: Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, pz-gelocht mit

V2A-Stulp, FS-Rundgriff-Drückergarnitur V2A. Je Flügel 1 Sicherungszapfen

aus V2A. Bänder: 2 (4) KO-Bänder in V2A mit Kugellager.

Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

**Größenbereich**:

Breite: 750 - 1250 mm

Höhe: 1750 - 2500 mm

**Türblatt**:

( ) Blechdicke 0,8 mm

**Zarge Sonderausstattung**:

( ) Blockzarge

( ) Umfassungszarge

**Anschlagart**:

( ) DIN rechts

( ) DIN links

**Normgrößen** (mm):

( ) 750 x 2000

( ) 750 x 2125

( ) 875 x 1875

( ) 875 x 2000

( ) 875 x 2125

( ) 1000 x 2000

( ) 1000 x 2125

( ) 1125 x 2000

( ) 1125 x 2125

( ) 1250 x 2000

( ) 1250 x 2125

( ) 1250 x 2250

**Rundverglasung**:

( ) Gummi-Klemmprofil

 ( ) Ø 400

 ( ) Ø 500

 ( ) Ø 600

( ) Stahl-Ring

 ( ) Ø 300

 ( ) Ø 400

 ( ) Ø 500

( ) Edelstahl-Ring

 ( ) Ø 300

 ( ) Ø 400

 ( ) Ø 500

**Sonderverglasung**:

Breite x Höhe (BxH mm): x

**Glas:**

( ) Drahtglas 7 mm

( ) VSG (Verbundsicherheitsglas 6 mm)

( ) Acrylglas 8 mm

( ) ISO-Glas VSG/VSG 21 mm

( ) ISO-Glas Drahtglas/VSG 21 mm

( ) nur Vorrichten für obige Glassorten

**Sonderausstattung**:

Drückergarnituren/Wechselgarnituren:

( ) Kunststoff

( ) Leichtmetall

( ) mit Kurzschild oder Rosette

(verschiedene Fabrikate)

mit feststehendem Knopf außen

**Schlösser**:

( ) Profilzylinder 35,5 + 40,5 mm

( ) Panikschlösser

( ) Obertürschließer DIN EN 1154

( ) Federband

( ) Bodendichtung

( ) Rechteckige Verglasung (Sondergröße)

( ) Rundverglasung max. Ø 600 mm mit Gummi-Klemmprofil

( ) Alu-Lüftungsgitter

( ) Stahl-Trafogitter

( ) Alu-Regenleiste

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

**Herstellernachweis**:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |