**1 Teckentrup**

**1.1 Innentüren**

**1.1.1 Innentür MZD-1**

 [Innentüren](https://www.teckentrup.biz/innentueren)

MZD-1 Stahl-Innentür, einflügeliges Türelement.
Türblatt 40 mm dick, 3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech (Dickfalz),
mit feuchtebeständiger Wabenfüllung.

Element-Eckzarge verzinkt pulverbeschichtet Verkehrsweiß RAL 9016,

mit dreiseitig umlaufender Dichtung. 2 dreiteilige Bänder, V8026, verzinkt.

PZ-Schloss und BB-Einsatz, Rundgriff-Drückergarnitur schwarz.
Fabrikat "Teckentrup DF" oder vergleichbar.

Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

**Größenbereich**:
Breite: 625 - 1250 mm
Höhe: 1875 - 2250 mm

**Anschlagart**:
( ) DIN rechts
( ) DIN links

Normgrößen (mm):
( ) 625 x 2000
( ) 750 x 1875
( ) 750 x 2000
( ) 750 x 2125
( ) 875 x 1875
( ) 875 x 2000
( ) 875 x 2125
( ) 1000 x 1875
( ) 1000 x 2000
( ) 1000 x 2125

( ) Sondergröße: von 625 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm
Breite: \_\_\_\_\_\_ mm
Höhe: \_\_\_\_\_\_ mm

**Verglasung**:
( ) Türblatt MZD verzinkt und pulverbeschichtet Verkehrsweiß
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
( ) Rundverglasung: Ø 300 (Edelstahlglashalteleiste)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

( ) Türblatt MZD Color
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
( ) Rundverglasung: Ø 300 (Edelstahlglashalteleiste)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

( ) Türblatt MZD Edelstahl
( ) Eckig-Glasleistenausführung: Rundverglasung, Ø 300 (Edelstahlglashalteleiste)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

**Sonderausstattung**:
( ) Badezellenschloss / WC-Schloss
( ) Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
( ) Spionlochbohrung ohne Spion
( ) Spionloch mit Micro-Türspion
( ) Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube zum Briefschlitz
( ) Alu-Lüftungsgitter/Stahl-Trafogitter
( ) Bodendichtung absenkbar
( ) Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag
( ) Türblatt vorgerichtet für Obentürschließer
( ) Türelement vorgerichtet für Obentürschließer
( ) Obentürschließer
( ) Zarge ohne Bodeneinstand
( ) weitere RAL-Farben

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestr. 50
D-33415 Verl - Sürenheide
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230
URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |