**1 Teckentrup**

**1.1 Innentüren**

**1.1.1 Innentür Objekt**

 [Innentüren](https://www.teckentrup.biz/innentueren)

Türelement Teckentrup Objekt DIN rechts oder links verwendbar.

Türblatt aus feuerverzinktem Feinblech, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt. Röhrenspaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt.

Zarge verzinkt und grundiert mit dreiseitiger Dichtung.

BB/PZ-Schloss. Rundgriff-Drückergarnitur schwarz.

Fabrikat "Teckentrup Objekt" oder vergleichbar.

Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

**Größenbereich**:
Breite: 625 - 1250 mm
Höhe: 1875 - 2250 mm

**Anschlagart**:
( ) DIN rechts
( ) DIN links

Normgrößen (mm):
( ) 625 x 2000
( ) 750 x 1875
( ) 750 x 2000
( ) 750 x 2125
( ) 875 x 1875
( ) 875 x 2000
( ) 875 x 2125
( ) 1000 x 1875
( ) 1000 x 2000
( ) 1000 x 2125

( ) Sondergrößen: von 625 x 2000 mm bis 1250 x 2250
mm

Breite: \_\_\_\_\_\_ mm
Höhe: \_\_\_\_\_\_ mm

**Verglasung**:
( ) Türblatt verzinkt
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
( ) Rundverglasung: Ø 300 (Edelstahlglashalteleiste)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

( ) Türblatt verzinkt und pulverbeschichtet Verkehrsweiß
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
( ) Rundverglasung: Ø 300 (Edelstahlglashalteleiste)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

( ) Türblatt Color
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
( ) Rundverglasung: Ø 300 (Edelstahlglashalteleiste)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

( ) Türblatt Holzdekor
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

**Sonderausstattung**:
( ) Badezellenschloss / WC-Schloss
( ) Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
( ) Spionlochbohrung ohne Spion
( ) Spionloch mit Micro-Türspion
( ) Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube
zum Briefschlitz
( ) Alu-Lüftungsgitter/Stahl-Trafogitter
( ) Bodendichtung absenkbar
( ) Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag
( ) Türblatt vorgerichtet für Obentürschließer
( ) Türelement vorgerichtet für Obentürschließer
( ) Obentürschließer
( ) Zarge ohne Bodeneinstand
( ) Vollspaneinlage/Mehrschichtspaneinlage auf Anfrage
( ) RAL nach Wahl

Sonderausstattung (nur bei Vollblatt):
( ) Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1
RW 25dB mit Bodendichtung absenkbar

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestr. 50
D-33415 Verl - Sürenheide
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230
URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |