**1 Teckentrup**

**1.1 Innentüren**

**1.1.1 Innentür Objekt**

[Innentüren](https://www.teckentrup.biz/innentueren)

Türelement Teckentrup Objekt DIN rechts oder links verwendbar.

Türblatt aus feuerverzinktem Feinblech, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt. Röhrenspaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt.

Zarge verzinkt und grundiert mit dreiseitiger Dichtung.

BB/PZ-Schloss. Rundgriff-Drückergarnitur schwarz.  
  
Fabrikat "Teckentrup Objekt" oder vergleichbar.  
  
Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
  
**Größenbereich**:  
Breite: 625 - 1250 mm  
Höhe: 1875 - 2250 mm  
  
**Anschlagart**:  
( ) DIN rechts  
( ) DIN links  
  
Normgrößen (mm):  
( ) 625 x 2000  
( ) 750 x 1875  
( ) 750 x 2000  
( ) 750 x 2125  
( ) 875 x 1875  
( ) 875 x 2000  
( ) 875 x 2125  
( ) 1000 x 1875  
( ) 1000 x 2000  
( ) 1000 x 2125  
  
( ) Sondergrößen: von 625 x 2000 mm bis 1250 x 2250  
mm  
  
Breite: \_\_\_\_\_\_ mm  
Höhe: \_\_\_\_\_\_ mm  
  
**Verglasung**:  
( ) Türblatt verzinkt  
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)  
( ) Rundverglasung: Ø 300 (Edelstahlglashalteleiste)  
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm  
  
( ) Türblatt verzinkt und pulverbeschichtet Verkehrsweiß  
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)  
( ) Rundverglasung: Ø 300 (Edelstahlglashalteleiste)  
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm  
  
  
( ) Türblatt Color  
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)  
( ) Rundverglasung: Ø 300 (Edelstahlglashalteleiste)  
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm  
  
( ) Türblatt Holzdekor  
( ) Eckig-Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)  
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm  
  
  
**Sonderausstattung**:  
( ) Badezellenschloss / WC-Schloss  
( ) Profilzylinder mit 3 Schlüsseln  
( ) Spionlochbohrung ohne Spion  
( ) Spionloch mit Micro-Türspion  
( ) Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube  
zum Briefschlitz  
( ) Alu-Lüftungsgitter/Stahl-Trafogitter  
( ) Bodendichtung absenkbar  
( ) Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag  
( ) Türblatt vorgerichtet für Obentürschließer  
( ) Türelement vorgerichtet für Obentürschließer  
( ) Obentürschließer  
( ) Zarge ohne Bodeneinstand  
( ) Vollspaneinlage/Mehrschichtspaneinlage auf Anfrage  
( ) RAL nach Wahl  
  
Sonderausstattung (nur bei Vollblatt):  
( ) Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1  
RW 25dB mit Bodendichtung absenkbar  
  
\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen  
  
Herstellernachweis:  
Teckentrup GmbH & Co. KG  
Industriestr. 50  
D-33415 Verl - Sürenheide  
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0  
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230  
URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: [[info@teckentrup.biz](mailto:info@teckentrup.biz)](mailto:info@teckentrup.biz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |