**1 Teckentrup**

**1.1 Innentüren**

**1.1.1 Innentür ZK**

 [Innentüren](https://www.teckentrup.biz/innentueren)

Türelement "Teckentrup" DIN rechts.
Türblatt aus feuerverzinktem Feinblech, 40 mm dick,

3-seitig gefälzt. Zarge verzinkt
und EC-grundiert mit 3-seitig umlaufender NTK-Dichtung.
BB/PZ-Schloss. Rundgriff-Drückergarnitur schwarz.

Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

**Größenbereich**:
Breite: 750 - 1250 mm
Höhe: 1875 - 2250 mm

**Anschlagart**:
( ) DIN rechts
( ) DIN links

**Normgrößen**:
( ) 625 x 2000
( ) 750 x 1875
( ) 750 x 2000
( ) 750 x 2125
( ) 875 x 1875
( ) 875 x 2000
( ) 875 x 2125
( ) 1000 x 1875
( ) 1000 x 2000
( ) 1000 x 2125

( ) Sondergröße: von 500 x 2000 mm bis 1250 x 2250 mm
Breite: \_\_\_\_\_\_ mm
Höhe: \_\_\_\_\_\_ mm

Innentür "Teckentrup" 2flg.
Größenbereich 1500 x 1875 mm bis 2500 x 2250 mm
Breite: \_\_\_\_\_\_ mm
Höhe: \_\_\_\_\_\_ mm

**Verglasung**:
( ) Türblatt verzinkt
Glasleistenausführung: mit LM-Leisten, streichfähig
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

( ) Türblatt verzinkt und pulverbeschichtet Verkehrsweiß
Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

( ) Türblatt Color
Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

( ) Türblatt Dessins
Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

( ) Türblatt Holzdekor
Glasleistenausführung: mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
Verglasung: Drahtornamentglas bis 6 mm

**Sonderausstattung**:
( ) Schloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel und Buntbart-
schlosseinsatz
( ) Badezellenschloss / WC-Schloss
( ) Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
( ) Spionlochbohrung ohne Spion
( ) Spionloch mit Micro-Türspion
( ) Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube zum Briefschlitz
( ) Alu-Lüftungsgitter/Stahl-Trafogitter
( ) Bodendichtung absenkbar
( ) Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag
( ) Türblatt vorgerichtet für Obentürschließer
( ) Türelement vorgerichtet für Obentürschließer
( ) Obentürschließer
( ) Bänder 3tlg., V8026 (Paar)
( ) Zarge ohne Bodeneinstand
( ) RAL nach Wahl

**Oberfläche** Türblatt:
( ) verzinkt oder

( ) verzinkt/pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß)

verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben (Color):
( ) Sepiabraun
( ) Moosgrün
( ) Schilfgrün
( ) Taubenblau
( ) Kaminrot
( ) Reinweiß

verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in den Dekoren:
( ) Kirsche
( ) Eiche hell
( ) Esche weiß
( ) Buche natur
( ) Eiche classic

( ) pulverbeschichtet nach RAL (Mehrpreis)

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

**Herstellernachweis**:
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestr. 50
D-33415 Verl - Sürenheide
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230
URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |