**1 Teckentrup**

**1.1 dw 42-1 "Teckentrup"**

**1.1.1 Wärmegedämmte Stahltür dw 42-1 "Teckentrup"**

 [dw 42-1](https://www.teckentrup.biz/mehrzwecktueren/mehrzwecktuer-dw-42)

**dw 42-1-Stahltür**.

Fabrikat "Teckentrup"

Einflügeliges Türelement. Anschlagart DIN rechts. Türblatt 42 mm dick,

3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm. Eckzarge 2,0 mm dick, mit dreiseitiger

Dichtung. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage. Anzahl 3 Stck. je

Seite. Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung Türblatt und Zarge verzinkt

und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), Einsteckschloss

mit Wechsel, pz-gelocht. Kunststoff-Drückergarnitur schwarz.

Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel.

1 Sicherungszapfen, 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager.

Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

**Größenbereich**:

Breite: 625 - 1250 mm

Höhe: 1750 - 2250 mm

**Türblatt**:

( ) Blechdicke 1,0 mm

( ) Blechdicke 1,5 mm

**Zarge Sonderausstattung**:

( ) Blockzarge

( ) Eck.- mit Gegenzarge

( ) Umfassungszarge

**Normverglasung** (mm):

( ) 545 x 345

( ) 230 x 1360

**Rundverglasung**:

( ) Gummi-Klemmprofil

 ( ) Ø 400

 ( ) Ø 500

 ( ) Ø 600

( ) Stahl-Ring

 ( ) Ø 300

 ( ) Ø 400

 ( ) Ø 500

( ) Edelstahl-Ring

 ( ) Ø 300

 ( ) Ø 400

 ( ) Ø 500

**Rautenverglasung** (mm):

( ) 300 x 300 ab BR-Breite 875 mm

( ) 400 x 400 ab BR-Breite 1000 mm

( ) 500 x 500 ab BR-Breite 1125 mm

**Sonderverglasung**:

Breite x Höhe (BxH mm): x

**Glas:**

( ) Drahtglas 7 mm

( ) VSG (Verbundsicherheitsglas 6 mm)

( ) Acrylglas 6 mm

( ) ISO-Glas VSG/VSG 16 mm

( ) ISO-Glas Drahtglas/VSG 16 mm

( ) nur Vorrichten für obige Glassorten

**Sonderausstattung**:

Drückergarnituren/Wechselgarnituren:

( ) Kunststoff

( ) Leichtmetall

( ) Edelstahl

( ) mit Kurzschild oder Rosette

(verschiedene Fabrikate)

( ) vorgerichtet für Rosettenbeschlag

**Schlösser**:

( ) Profilzylinder 30,5 + 30,5 mm

( ) Panikschlösser

( ) Obertürschließer DIN EN 1154

( ) Federband

( ) Bodendichtung

( ) Rechteckige Verglasung (Sondergröße)

( ) Rundverglasung max. Ø 600 mm mit Gummi-Klemmprofil

( ) Alu-Lüftungsgitter

( ) Stahl-Trafogitter

( ) Oberblende

( ) Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter

( ) Alu-Regenleiste

( ) mit unterem Bodenwinkel

**Sonderausführung**:

Schalldämmend geprüft n. DIN EN 20140, Bewertung nach DIN EN ISO 717 Teil 1

( ) RW 43dB mit unterem Anschlag

( ) RW 38dB mit Schleifdichtung

( ) RW 38dB mit Bodendichtung absenkbar

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

**Herstellernachweis**:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |