**1 Teckentrup**

**1.1 dw 62-1 "Teckentrup"**

**1.1.1 Stahltür dw 62-1 "Teckentrup" / "Teckentrup XL"**

[dw 62-1](https://www.teckentrup.biz/mehrzwecktueren/mehrzwecktuer-dw-62-/-xl)

Bsp. Ausschreibungstext:

dw 62-1 "Teckentrup" "Fabrikat "Teckentrup"

Wärmegedämmte einflügelige Stahltür, doppelwandig.  
Anschlagart DIN rechts. Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung.  
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL9002 Grauweiß.  
Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm.  
Eckzarge 1,5/2,0 mm dick, mit dreiseitiger Dichtung.  
Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht.  
Kunststoff-Drückergarnitur schwarz. Drückerfestdrehbar gelagert mit  
Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel, 1 Sicherungszapfen.  
2 Konstruktionsbänder mit Kugellager.  
Ausgleichsringe zur Höhenregulierung.  
  
Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
  
( ) **Größenbereich** dw 62-1 "Teckentrup":  
Breite: 625 - 1500 mm  
Höhe: 1750 - 3000 mm  
  
Türblatt dw 62-1 "Teckentrup":  
( ) Blechdicke 1,0 mm Dünnfalz  
( ) Blechdicke 1,5 mm Dünnfalz  
( ) Blechdicke 1,0 mm Dickfalz  
( ) Blechdicke 1,5 mm Dickfalz  
  
( ) **Größenbereich** dw 62-1 "Teckentrup XL":  
Breite: 625 - 1500 mmHöhe: 3001 - 4000 mm  
  
Türblatt dw 62-1 "Teckentrup XL":  
( ) Blechdicke 1,5 mm Dünnfalz  
( ) Blechdicke 1,5 mm Dickfalz  
  
**Anschlagart**:  
( ) DIN rechts  
( ) DIN links  
  
**Lagergrößen** dw 62-1 "Teckentrup" Dünnfalz (mm):  
( ) 875 x 2000  
( ) 1000 x 2000  
( ) 1000 x 2125  
  
  
**Normverglasung** (mm):  
( ) 545 x 345  
( ) 120 x 800  
( ) 190 x 800  
( ) 315 x 800  
( ) 440 x 800  
( ) 565 x 800  
( ) 190 x 1260  
( ) 315 x 1260  
( ) 440 x 1260  
( ) 565 x 1260  
  
  
**Rundverglasung**:  
( ) Stahl-Ring  
( ) Ø 300  
( ) Ø 400  
( ) Ø 500  
( ) Edelstahl-Ring  
( ) Ø 300  
( ) Ø 400  
( ) Ø 500  
  
**Sonderverglasung**:  
Breite x Höhe (BxH mm): .......... x ..........  
  
Glastyp:  
( ) VSG (Verbundsicherheitsglas)  
( ) ISO-Glas VSG/VSG  
( ) ISO-Glas Drahtglas/VSG  
( ) Drahtglas  
( ) nur Vorrichten für obige Glassorten  
  
**Sonderausstattung**:  
Drückergarnituren/Wechselgarnituren:  
( ) Kunststoff  
( ) Leichtmetall  
( ) mit Kurzschild oder Rosette  
(verschiedene Fabrikate)  
  
Sonderausstattung Material und Oberfläche:  
Edelstahl (1,0 mm Blechdicke)  
( ) V2A 1.4301 240er Korn geschliffen  
( ) V2A 1.4301 marmoriert  
( ) V4A 240er Korn geschliffen  
( ) V4A 1.4571 marmoriert  
( ) Leinenstruktur  
  
**Schlösser**:  
( ) Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm  
( ) Panikschlösser  
  
( ) Obertürschließer DIN EN 1154  
( ) verdecktem Gleitschienen-Türschließer ITS 96  
( ) Bodendichtungen  
( ) Rechteckige Verglasung (Sondergröße)  
( ) Alu-Lüftungsgitter  
( ) Stahl-Trafogitter (nur "Teckentrup XL)  
( ) Oberblende  
( ) Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter  
( ) Alu-Regenleiste  
  
\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen  
  
Herstellernachweis:  
Teckentrup GmbH & Co. KG  
Industriestr. 50  
D-33415 Verl - Sürenheide  
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0  
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230  
URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: [[info@teckentrup.biz](mailto:info@teckentrup.biz)](mailto:info@teckentrup.biz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |