**1 Teckentrup**

**1.1 dw 62-1 "Teckentrup"**

**1.1.1 Stahltür dw 62-1 "Teckentrup" / "Teckentrup XL"**

 [dw 62-1](https://www.teckentrup.biz/mehrzwecktueren/mehrzwecktuer-dw-62-/-xl)

Bsp. Ausschreibungstext:

dw 62-1 "Teckentrup" "Fabrikat "Teckentrup"

Wärmegedämmte einflügelige Stahltür, doppelwandig.
Anschlagart DIN rechts. Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung.
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL9002 Grauweiß.
Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm.
Eckzarge 1,5/2,0 mm dick, mit dreiseitiger Dichtung.
Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht.
Kunststoff-Drückergarnitur schwarz. Drückerfestdrehbar gelagert mit
Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel, 1 Sicherungszapfen.
2 Konstruktionsbänder mit Kugellager.
Ausgleichsringe zur Höhenregulierung.

Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

( ) **Größenbereich** dw 62-1 "Teckentrup":
Breite: 625 - 1500 mm
Höhe: 1750 - 3000 mm

Türblatt dw 62-1 "Teckentrup":
( ) Blechdicke 1,0 mm Dünnfalz
( ) Blechdicke 1,5 mm Dünnfalz
( ) Blechdicke 1,0 mm Dickfalz
( ) Blechdicke 1,5 mm Dickfalz

( ) **Größenbereich** dw 62-1 "Teckentrup XL":
Breite: 625 - 1500 mmHöhe: 3001 - 4000 mm

Türblatt dw 62-1 "Teckentrup XL":
( ) Blechdicke 1,5 mm Dünnfalz
( ) Blechdicke 1,5 mm Dickfalz

**Anschlagart**:
( ) DIN rechts
( ) DIN links

**Lagergrößen** dw 62-1 "Teckentrup" Dünnfalz (mm):
( ) 875 x 2000
( ) 1000 x 2000
( ) 1000 x 2125

**Normverglasung** (mm):
( ) 545 x 345
( ) 120 x 800
( ) 190 x 800
( ) 315 x 800
( ) 440 x 800
( ) 565 x 800
( ) 190 x 1260
( ) 315 x 1260
( ) 440 x 1260
( ) 565 x 1260

**Rundverglasung**:
( ) Stahl-Ring
( ) Ø 300
( ) Ø 400
( ) Ø 500
( ) Edelstahl-Ring
( ) Ø 300
( ) Ø 400
( ) Ø 500

**Sonderverglasung**:
Breite x Höhe (BxH mm): .......... x ..........

Glastyp:
( ) VSG (Verbundsicherheitsglas)
( ) ISO-Glas VSG/VSG
( ) ISO-Glas Drahtglas/VSG
( ) Drahtglas
( ) nur Vorrichten für obige Glassorten

**Sonderausstattung**:
Drückergarnituren/Wechselgarnituren:
( ) Kunststoff
( ) Leichtmetall
( ) mit Kurzschild oder Rosette
(verschiedene Fabrikate)

Sonderausstattung Material und Oberfläche:
Edelstahl (1,0 mm Blechdicke)
( ) V2A 1.4301 240er Korn geschliffen
( ) V2A 1.4301 marmoriert
( ) V4A 240er Korn geschliffen
( ) V4A 1.4571 marmoriert
( ) Leinenstruktur

**Schlösser**:
( ) Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm
( ) Panikschlösser

( ) Obertürschließer DIN EN 1154
( ) verdecktem Gleitschienen-Türschließer ITS 96
( ) Bodendichtungen
( ) Rechteckige Verglasung (Sondergröße)
( ) Alu-Lüftungsgitter
( ) Stahl-Trafogitter (nur "Teckentrup XL)
( ) Oberblende
( ) Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter
( ) Alu-Regenleiste

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestr. 50
D-33415 Verl - Sürenheide
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230
URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |