**1 Teckentrup**

**1.1 Schiebetor dw 62 Teckentrup MST**

**1.1.1 2flg. Schiebetor dw 62 Teckentrup MST**

[dw 62 "Teckentrup 62 MST"](https://www.teckentrup.biz/feuerschutztore)

**Feuerschutz-Schiebetor**

**Teckentrup Stahl-Feuerschutz-Schiebetor 62 MST, 2-flg.**

Feuerschutzabschluss für den Einsatz im Innenbereich

Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau

**Zugelassener Größenbereich**:  
Lichte Breite: 1.000 - 8.500 mm (> auf Anfrage)  
Lichte Höhe: 1.500 - 6.000 mm (> auf Anfrage)

Lichtes Maß (B x H mm):

‘..........‘ mm Breite und

‘..........‘ mm Höhe

**Material/Oberfläche**

**( ) Stahl verzinkt,**

( ) ohne Grundierung

( ) Grundierung (ähnlich RAL 9002)

( ) Pulverbeschichtung (RAL)

( ) Pulverbeschichtung (TT)

( ) Pulverbeschichtung (NCS)

( ) Edelstahl 1.4301 (V2A)

( ) Edelstahl 1.4571 (V4A)

( ) Asymmetrische Flügelteilung

**Torzubehör**

( ) Nischenklappe

(Nischenmaß min. 260 mm. Zulässige Klappenlänge 4500 mm)

( ) einseitig

( ) beidseitig

( ) zeitversetzte Steuerung inkl. Netzgleichrichter, Akkupufferung

**(bei Einsatz von Nischenklappen/Deckenklappe erforderlich)**

( ) Deckenklappe

(Nur in Verbindung mit Nischenklappe)

Nischenmaß min. 300 mm. Zulässige Klappenlänge 4500 mm)

( ) Hakenfallenschloss

( ) mit Riegelkontakt und Spiralkabel

( ) Profilzylinder

( ) Optischer/akustischer Torsignalgeber

( ) Verglasung für Paneel

Normverglasung

( ) Lichte Durchsicht 190 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 315 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 440 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 565 x 800 mm

Sonderverglasung

( ) Lichte Durchsicht bis 0,5 m²

( ) Elementverlängerung um max. 94 mm

(Verlängerungen der Elemente sind nur ohne Schlupftür möglich).

**Schlupftür**

( ) Schlupftür ohne Schwelle

(inkl. Bänder, Obentürschließer mit Gleitschiene, Drückergarnitur

( ) Antipanikschloss

( ) Umschaltfunktion B

( ) Wechselfunktion E

( ) Durchgangsfunktion D

( ) Profilzylinder

( ) Magnertkontakt (ohne Spiralkabel)

( ) Spiralkabel

( ) Riegelkontakt

( ) Verglasung

Normverglasung

( ) Lichte Durchsicht 190 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 315 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 440 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 565 x 800 mm

Sonderverglasung

( ) Lichte Durchsicht bis 0,5 m²

**Feststellanlage**

( ) Feststellanlage, für Tore ohne Öffnungshilfe

(inkl. 2 Stück Rauchschalter für Deckenmontage, 1 Stück Feststellanlagenzentrale,

2 Stück Haftmagnete, 1 Stück optischer/akustischer Torsignalgeber)

( ) Blende für Haftmagnet

( ) Zusätzlicher Rauchschalter

( ) Deckenmontage

( ) Sturzmontage

( ) Sturzkonsole 120 mm

( ) Sturzkonsole 500 mm

( ) Handauslösetaster, Aufputz

**Montage (Sonderausführungen)**

( ) Direkte Deckenmontage mit Sturz

( ) Direkte Deckenmontage ohne Sturz

( ) Abgehängte Deckenmontage mit Sturz im Öffnungs- und Abstellbereich

( ) Abgehängte Deckenmontage ohne Sturz im Öffnungs- und Abstellbereich

(max. zulässiger Deckenspalt 208 mm)

( ) Künstlicher Sturz bei direkter Deckenmontage

( ) Künstlicher Anschlag bei Einlaufprofil stirnseitig

( ) Zutreffendes bitte ankreuzen  
  
**Herstellernachweis**:  
Teckentrup GmbH & Co. KG   
Industriestr. 50   
D-33415 Verl - Sürenheide   
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0   
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230   
URL: [[http://www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz/)](http://www.teckentrup.biz/)   
Email: [[info@teckentrup.biz](mailto:info@teckentrup.biz)](mailto:info@teckentrup.biz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |