**1 Teckentrup**

**1.1 Feuerschutztore**

**1.1.1 EI230 Schiebetor "Teckentrup 62 FST" 2flg**

[EI230-C2-Sa "Teckentrup 62 FST"](https://www.teckentrup.biz/feuerschutztore)

**Feuerschutz-Schiebetor**

**Teckentrup Stahl-Feuerschutz-Schiebetor 62 FST, 2-flg.**

Feuerschutzabschluss für den Einsatz im Innenbereich  
CE-Kennzeichnung nach EN 13241 in Verbindung mit EN 16034 Klassifizierung EI230-C2-Sa

Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau

**Zugelassener Größenbereich**:  
Lichte Breite: 1.000 - 8.500 mm (> auf Anfrage)  
Lichte Höhe: 1.500 - 6.000 mm (> auf Anfrage)

Lichtes Maß (B x H mm):

‘..........‘ mm Breite und

‘..........‘ mm Höhe

**Material/Oberfläche**

**( ) Stahl verzinkt**

( ) ohne Grundierung

( ) Grundierung (ähnlich RAL 9002)

( ) Pulverbeschichtung (RAL)

( ) Pulverbeschichtung (TT)

( ) Pulverbeschichtung (NCS)

( ) Edelstahl 1.4301 (V2A)

( ) Edelstahl 1.4571 (V4A)

( ) Asymmetrische Teilung

**Torzubehör**

( ) Nischenklappe

(Nischenmaß min. 260 mm. Zulässige Klappenlänge 4500 mm)

( ) einseitig

( ) beidseitig

( ) zeitversetzte Steuerung inkl. Netzgleichrichter, Akkupufferung

(bei Einsatz von Nischenklappen/Deckenklappe erforderlich)

**( ) Deckenklappe**

(Nur in Verbindung mit Nischenklappe, Nischenmaß min. 300 mm.

Zulässige Klappenlänge 4500 mm)

( ) Freilauf-Funktion

( ) Hakenfallenschloss

( ) mit Riegelkontakt und Spiralkabel

( ) Profilzylinder

( ) Optischer/akustischer Torsignalgeber

( ) Verglasung für Paneel

Normverglasung

( ) Lichte Durchsicht 190 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 315 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 440 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 565 x 800 mm

Sonderverglasung

( ) Lichte Durchsicht bis 0,5 m²

( ) Elementverlängerung um max. 94 mm

(Verlängerungen der Elemente sind nur ohne Schlupftür und ohne Zusatzausstattung

Rauchschutz S200 möglich).

**Schlupftür**

( ) Schlupftür ohne Schwelle

(inkl. Bänder, Obentürschließer mit Gleitschiene, Drückergarnitur

( ) Rauchschutz-Ausführung S200 nach EN 1634-3

( ) Antipanikschloss

( ) Umschaltfunktion B

( ) Wechselfunktion E

( ) Durchgangsfunktion D

( ) Profilzylinder

( ) Magnetkontakt (ohne Spiralkabel)

( ) Spiralkabel

( ) Riegelkontakt

( ) Verglasung

Normverglasung

( ) Lichte Durchsicht 190 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 315 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 440 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 565 x 800 mm

Sonderverglasung

( ) Lichte Durchsicht bis 0,5 m²

**Feststellanlage**

( ) Feststellanlage, für Tore ohne Öffnungshilfe

(inkl. 2 Stück Rauchschalter für Deckenmontage, 1 Stück Feststellanlagenzentrale,

2 Stück Haftmagnete, 1 Stück optischer/akustischer Torsignalgeber)

( ) Blende für Haftmagnet

( ) Zusätzlicher Rauchschalter

( ) Deckenmontage

( ) Sturzmontage

( ) Sturzkonsole 120 mm

( ) Sturzkonsole 500 mm

( ) Handauslösetaster, Aufputz

**Öffnungshilfe**

( ) **Öffnungshilfe für 2-flügelige Tore**

(mit integriertem Haftmagnet, Hauptschalter und Endschalterkontakt)

( ) Blende für Öffnungshilfe

( )Feststellanlage, für Tore mit Öffnungshilfe

(inkl. 2 Stück Rauchschalter für Deckenmontage, 1 Stück Feststellanlagenzentrale,

1 Stück Drucktaster "Auf/Zu" Aufputz, 1 Stück optischer/akustischer Torsignalgeber)

( ) Zeitrelaisplatine

(Abschalten der Signalisierung / Signalisierung, dass Tor in Kürze schließen wird)

**Zusatzausstattung**

( ) Ausführung als Rauchschutz-Schiebetor S200 nach EN 1634-3

**Montage (Sonderausführungen)**

( ) Direkte Deckenmontage mit Sturz (Sturzhöhe > 110 mm)

( ) Direkte Deckenmontage ohne Sturz

( ) Abgehängte Deckenmontage mit Sturz im Öffnungs- und Abstellbereich

( ) Abgehängte Deckenmontage ohne Sturz im Öffnungs- und Abstellbereich

(max. zulässiger Deckenspalt 116 mm)

( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

**Herstellernachweis**:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: [[info@teckentrup.biz](mailto:info@teckentrup.biz)](mailto:info@teckentrup.biz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |