**1 Teckentrup**

**1.1 Feuerschutztore**

**1.1.1 EI290 Schiebetor "Teckentrup 62 FST" 1flg**

 [EI290-C2-Sa "Teckentrup 62 FST"](https://www.teckentrup.biz/feuerschutztore)

**Feuerschutz-Schiebetor**

**Teckentrup Stahl-Feuerschutz-Schiebetor 62 FST, 1-flg.**

Feuerschutzabschluss für den Einsatz im Innenbereich
CE-Kennzeichnung nach EN 13241 in Verbindung mit EN 16034 Klassifizierung EI290-C2-Sa

Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau

**Zugelassener Größenbereich**:
Lichte Breite: 500 - 8.500 mm (> auf Anfrage)
Lichte Höhe: 1.500 - 6.000 mm (> auf Anfrage)

Lichtes Maß (B x H mm):

‘..........‘ mm Breite und

‘..........‘ mm Höhe

**Material/Oberfläche**

**( ) Stahl verzinkt,**

( ) ohne Grundierung

( ) Grundierung (ähnlich RAL 9002)

 ( ) Pulverbeschichtung (RAL)

 ( ) Pulverbeschichtung (TT)

 ( ) Pulverbeschichtung (NCS)

( ) Edelstahl 1.4301 (V2A)

( ) Edelstahl 1.4571 (V4A)

**Torzubehör**

( ) Nischenklappe

 (Nischenmaß min. 260 mm. Zulässige Klappenlänge 4500 mm)

 ( ) einseitig

 ( ) beidseitig

( ) zeitversetzte Steuerung inkl. Netzgleichrichter, Akkupufferung

 (bei Einsatz von Nischenklappen/Deckenklappe erforderlich)

( ) Deckenklappe

(Nur in Verbindung mit Nischenklappe, Nischenmaß min. 300 mm.

 Zulässige Klappenlänge 4500 mm)

( ) Freilauf-Funktion

( ) Hakenfallenschloss

 ( ) mit Riegelkontakt

( ) Profilzylinder

( ) Optischer/akustischer Torsignalgeber

( ) Schließgewicht

 (Anordnung Schließgewicht hinter dem geöffneten Torblatt)

( ) Verglasung für Paneel

 Normverglasung

 ( ) Lichte Durchsicht 190 x 800 mm

 ( ) Lichte Durchsicht 315 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 440 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 565 x 800 mm

 Sonderverglasung

 ( ) Lichte Durchsicht bis 0,5 m²

( ) Elementverlängerung um max. 94 mm

 (Verlängerungen der Elemente sind nur ohne Schlupftür und ohne Zusatzausstattung

 Rauchschutz S200 möglich).

**Schlupftür**

( ) Schlupftür ohne Schwelle

 (inkl. Bänder, Obentürschließer mit Gleitschiene, Drückergarnitur

( ) Rauchschutz-Ausführung S200 nach EN 1634-3

( ) Antipanikschloss

 ( ) Umschaltfunktion B

 ( ) Wechselfunktion E

 ( ) Durchgangsfunktion D

 ( ) Profilzylinder

( ) Magnetkontakt (ohne Spiralkabel)

 ( ) Spiralkabel

( ) Riegelkontakt

( ) Verglasung

 Normverglasung

 ( ) Lichte Durchsicht 190 x 800 mm

 ( ) Lichte Durchsicht 315 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 440 x 800 mm

( ) Lichte Durchsicht 565 x 800 mm

 Sonderverglasung

 ( ) Lichte Durchsicht bis 0,5 m²

**Feststellanlage**

( ) Feststellanlage, für Tore ohne Öffnungshilfe

 (inkl. 2 Stück Rauchschalter für Deckenmontage, 1 Stück Feststellanlagenzentrale,

 1 Stück Haftmagnet, 1 Stück optischer/akustischer Torsignalgeber)

 ( ) Blende für Haftmagnet

 ( ) Zusätzlicher Rauchschalter

 ( ) Deckenmontage

 ( ) Sturzmontage

 ( ) Sturzkonsole 120 mm

 ( ) Sturzkonsole 500 mm

 ( ) Handauslösetaster, Aufputz

**Öffnungshilfe**

**( ) Öffnungshilfe für 1-flügelige Tore**

(mit integriertem Haftmagnet, Hauptschalter und Endschalterkontakt)

( ) Blende für Öffnungshilfe

( ) Feststellanlage, für Tore mit Öffnungshilfe

 (inkl. 2 Stück Rauchschalter für Deckenmontage, 1 Stück Feststellanlagenzentrale,

 1 Stück Drucktaster "Auf/Zu" Aufputz, 1 Stück optischer/akustischer Torsignalgeber)

 ( ) Zeitrelaisplatine

 (Abschalten der Signalisierung / Signalisierung, dass Tor in Kürze schließen wird)

**Zusatzausstattung**

( ) Ausführung als Rauchschutz-Schiebetor S200 nach EN 1634-3

**Montage (Sonderausführungen)**

( ) Direkte Deckenmontage mit Sturz (Sturzhöhe > 135 mm)

( ) Abgehängte Deckenmontage mit Sturz im Öffnungs- und Abstellbereich

( ) Künstlicher Sturz bei direkter Deckenmontage

( ) Künstlicher Anschlag bei Einlaufprofil stirnseitig

( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |