**1 Teckentrup**

**1.1 Falttor FE "Teckentrup 50"**

**1.1.1 Falttor FE "Teckentrup 50"**

 [Stahl-Faltschiebetor FE "Teckentrup 50"](https://www.teckentrup.biz/falttore)

**Beispiel** Ausschreibungstext:

Stahl-Faltschiebetor FE "Teckentrup 50", doppelwandig, PUR-ausgeschäumt.

Vierflügeliges Tor, 3:1 gekuppelt. Gehflügel DIN rechts.

Torblatt 50 mm dick,mit senkrecht angeordneten Gummiunfall-schutzprofilen.

Zarge seitlich aus Rechteckrohr. Oberes Zargenprofil mit Führungsschiene (U-Profil).

Gangflügel mit aufliegendem Treibriegelschloss, PZ-vorgerichtet und

Drückergarnitur (schwarz). Verriegelung der übrigen Torflügel mit

aufliegender Basküle. Die Torflügel sind mit zweiteiligen Bändern gekuppelt.

Fabrikat FE äTeckentrup 50" oder vergleichbar.

**Bestellgröße**:

Bau-Richtmaße:\_\_\_\_\_ mm Breite und \_\_\_\_\_mm Höhe,

Flügelzahl \_\_\_\_\_, Faltschema \_\_\_\_\_,

Flügelöffnung 90°/180°

**Bestellangaben**:

Wand und Sturzdicke (Beton \_\_\_\_\_mm/Mauerwerk \_\_\_\_\_mm)

Tor öffnet nach außen/innen (von der Anschlagseite des

Tores gesehen)

Sturzhöhe \_\_\_\_\_mm (mind. 150 mm)

Seitlicher Platz rechts \_\_\_\_\_mm, links \_\_\_\_\_mm

( ) mit Schlupftür (im Flügel eingebaut)

**Größenbereich**:

Bau-Richtmaße

Breite: 2250 - 16000 mm

Höhe: 2000 - 5000 mm

**Oberfläche**:

Torflügel verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß).

Torzarge verzinkt.

( ) wahlweise pulverbeschichtet grundiert in RAL nach Wahl

**Verglasung**:

( ) Acrylscheiben 5/6/8 mm dick

( ) Verbundsicherheitsglas 6 mm dick

( ) SAN-Doppelscheibe 18 mm dick (nur Alu-Rahmen)

( ) Doppel-Verbundsicherheitsisolierglas (VSG/VSG) 21 mm dick

(mit Alu-Klemmleisten oder Gummiklemmprofil)

**Sonderausstattungen**:

( ) Stahlbänder schwarz (matt) \ Edelstahl

( ) Torfeststeller

( ) geteilter Gehflügel incl. Anschlagdichtung, auch mit Panikfunktion

( ) Schlupftür mit und ohne Schwelle inkl. Anschlagdichtung

( ) Schlupftüren mit Schwelle nicht für Panikausgänge zugelassen.

Schlupftür immer in mittigen Endflügel.

( ) Panikschloss nur bei

- Schlupftür ohne Schwelle

- mit Panikstangengriff nach DIN EN 1125

- mit Drückergarnitur nach DIN EN 179

Achtung Platzbedarf der Drückergarnitur beachten!

( ) Feuerwehr-Entriegelung mit Seilzug

bei Faltschema 2:2

RAM-Breite: 4.000 - 5.450 mm;

RRM-Höhe: 3.550 - 5.000 mm

( ) Motor mit Totmannsteuerung

RAM-Breite: 2.250 - 4.000 mm;

RRM-Höhe: 2.550 - 4.250 mm

Steuerung für kraftbetätigte Tore mit Automatikfunktion

nach EN 12453 (Baumuster geprüft)

( ) Luftschlitze

( ) Regenblech

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |