**1 Teckentrup**

**1.1 Nebentür GSW 40-L**

**1.1.1 Nebentür aus Alu GSW 40-L**



 [Download Prospekte](http://www.teckentrup.biz/de/download/prospekte.html)

CarTeck ***Nebentür*** zu "**CarTeck GSW 40-L**"

Garagen Nebentür, ansichtsgleich zum Garagensectionaltor GSW 40-L,

Türblattrahmen und Blendrahmen aus stranggepressten Alu-Profilen

(keine thermische Trennung), Bautiefe 53 mm, dreiseitige doppelte

Anschlagdichtung, Schleifdichtung im Schwellenbereich. Türfüllung aus

doppelwandigen Stahllamellen, außen woodgrain, innen stucco dessiniert,

gefertigt aus galvan verzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt. Ein Fluchten

der Türfüllung ist nur bei einem Tor gleicher Höhe möglich.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Baurichtmaß (BxH mm): x

Menge:

**Produkt**:

Nebentüren für GSW 40-L

(Holzdekore: Golden Oak, Mahagoni, Night Oak, Winchester)

( ) 1flg.

( ) 2flg.

Größenbereich **1flg**.:

Breite: 875 - 1400 mm

Höhe: 1925 - 2550 mm

Größenbereich **2flg**.:

Breite: 1400 - 2500 mm

Höhe: 1925 - 2300 mm

**Türblatt:**

( ) mit Sicke

( ) mit Sicke glatt

( ) Kassette

( ) ohne Sicke

( ) ohne Sicke glatt

( ) Mittelsicke

**Oberflächen-Schutz**:

( ) Ansicht wie CarTeck Garagensectionaltor.

( ) Türblattrahmen und Zarge außen beschichtet im Farbton der

Türfüllung, innen Verkehrsweiß gepulvert.

( ) "Golden Oak" = Türblattrahmen + Zarge in Sepiabraun.

( ) "Mahagoni" = Türblattrahmen + Zarge in Mahagonibraun.

( ) "Night Oak" = Türblattrahmen + Zarge in Sepiabraun.

( ) "Winchester" = Türblattrahmen + Zarge in Sepiabraun.

**Türfüllung**:

Lamellen aus Galvan-veredeltem Stahlblech mit beidseitiger

Polyestergrundbeschichtung.

**Außen**:

- Standard Verkehrsweiß in Anlehnung an RAL 9016,

Trendfarben oder RAL nach Wahl in Anlehnung an die RAL-Farbkarte.

Ausführung GSW 40-L Golden Oak, Mahagoni, Winchester: Stahlsectionen

mit UV-beständiger, thermoplastischer Oberflächenfolie in attraktiver

Optik.

**Innen**:

- Grauweiß, in Anlehnung an RAL 9002 Sicherheitshinweis:

(Dunkle Bunttöne bei direkter Sonneneinstrahlung vermeiden, da

Beschädigungen am Torblatt nicht ausgeschlossen werden können.)

Nicht lieferbar sind Perleffectfarben, Leuchtfarben und Metallicfarben.

**Oberfläche**:

- Außenseite woodgrain dessiniert

- Innenseite stucco dessiniert

Türabschluss durch:

- Bodenschleifdichtung in anfriersicherer APTK-Qualtität

**Verglasung**:

für Tor und Tür mit **Kassette**

( ) Typ Rechteck 1

( ) Typ Kreuzsprosse

( ) Typ Mehrfachsprosse

( ) Typ Rautensprosse

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Alu-Lichtband

(eloxierter Aluminium-Lichtband)

**Verglasung**:

für Tor und Tür mit **Sicke, Mittelsicke, ohne Sicke**

( ) Typ Rechteck 1

( ) Typ Kreuzsprosse

( ) Typ Mehrfachsprosse

( ) Typ Rautensprosse

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Rechteck 3

(Weißer Kunststoff-Verglasungsrahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Quadrat 1

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Alu-Lichtband

(eloxierter Aluminium-Lichtband)

**Verglasung**:

für Tor und Tür **ohne Sicke**

( ) Typ Rechteck 1

( ) Typ Kreuzsprosse

( ) Typ Mehrfachsprosse

( ) Typ Rautensprosse

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Alu-Lichtband

(eloxierter Aluminium-Lichtband)

( ) Typ Rundverglasung Edelstahl

(Edelstahl-Rundverglasungsrahmen)

( ) Typ Rundverglasung Kunststoff

(Weißer Kunststoff-Rundverglasungsrahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Rechteck 3

(Weißer Kunststoff-Verglasungsrahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Quadrat 1

( ) Typ Quadrat 2

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |