**1 Teckentrup**

**1.1 Schnelllauftor SLT 06 FU**

**1.1.1 Schnelllauftor SLT 06 FU**

Schnelllauftor SLT 06 FU.

Behang aus gewebeverstärktem PES 1 mm dick

Standardfarbe RAL 2004 Reinorange

chnelllauftor mit selbsttragenden Seiten

eilen in hochwertiger, feuerverz

Gewebeverstärkter Rolltorbehang in extrem widerstandsfähiger und reißfester Ausführung

einschließlich einem 900 mm Sichtstreifen aus transparentem PVC, 2 mm ab ca. 1300 mm über OFF.

Seitlich am Behang angebrachte Führungsrollen bewirken die automatische Behangspannung.

(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmennkter Ausführung.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Montage:

Hinter der Öffnung

**Größenbereich**:

Bestellmaße

Breite: 1500 - 4600 mm

Höhe: 1500 - 4600 mm

**Bestellmaße**:

mm Breite und mm Höhe

Wand- und Sturzdicke (Beton mm / Mauerwerk mm),

Sturzhöhe mm, Seitlicher Platz rechts mm,

links mm

**Rolltorbehang**

Gewebeverstärkter Rolltorbehang in extrem widerstandsfähiger und reißfester Ausführung.

Der Rolltorbehang wird ohne verschleißbare mechanische Teile im Führungsprofil geführt.

Seitlich am Behang angebrachte Führungsrollen bewirken die automatische Blattspannung

**Standardfarben** in Anlehnung an:

( ) RAL 1003 Signalgelb

( ) RAL 1018 Zinkgelb

( ) RAL 2004 Orange

( ) RAL 3002 Karminrot

( ) RAL 5010 Enzianblau

( ) RAL 5012 Lichtblau

( ) RAL 6024 Verkehrsgrün

( ) RAL 7038 Achatgrau

( ) RAL 9005 Tiefschwarz

( ) RAL 9010 Reinweißchnische Daten Rolltorbehang

**Sichtfenster**

Rolltorbehang besteht aus einem 900 mm Sichtstreifen aus transparentem PVC,

2 mm dick ab ca. 1300 mm über OFF.

**Öffnungs- /**

**Schließgeschwindigkeit**

Öffnen ca. 1,7 - 2,0 m/sec. (größenabhängig) / Schließen = ca. 0,8 m/sec

**Seitenteile**

Selbsttragende Seitenteile in hochwertiger, feuerverzinkter Ausführung

**Steuerung**

( ) Torsteuerung - CS 320 FU

Abmessungen Gehäuse (B x H x T) ca.: 245 x 445 x 190 mm

( ) FU-Steuerung montiert in speziell entwickeltem Kunststoffgehäuse IP 65,

Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker und 3-fach Tastatur (AUF-NOT/AUS-ZU)

auf dem Gehäusedeckel. LCD Diagnose-Anzeige.

2 potentialfreie Kontakte.

Einstellung der Offenhaltezeit von 0 - 600 sec. einstellbar.

Statusanzeigen über LCD (Klartext).

Externe Ansteuerungen sind möglich

**Antrieb**

Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, 400 Volt / Schutzart IP 54.

Intergrierter Fangvorrichtung, digitale Endschalter.

Notöffnung über Nothandkurbel, Anschlußspannung.

Er zeichnet sich durch seine robuste und wartungsarme Ausführung aus

Serienmäßig mit digitalem Endschalter (Absolutwertgeber) Motorbremse selbst

nachregulierend. Die Anbringung des Motors ist links oder rechts möglich

Notkurbeleinrichtung am Schneckenradgetriebemotor

**Sicherheit**

Crash-Schutz:

Serienmäßig befindet sich am Bodenschwert die Crash-Vorrichtung.

Die patentierte Technik lässt das Tor nach einem Unfall aus den Führungsschienen springen.

Das Bodenschwert läßt sich einfach wieder in die Führungsschiene zurück führen.

(bis max. 5000 mm Torbreite lieferbar)

**Sicherheitseinrichtungen**:

Der Schneckenradgetriebemotor ist serienmäßig mit einer Fangvorrichtung bzw. Absturzsicherung ausgerüstet.

Zum Schutz für Mensch und Material werden die Tore mit einem Lichtgitter abgesichert.

Das Lichtgitter wird geschützt in den seitlichen Führungsschienen eingebaut.

Beim Schließen des Tores wird ein Unfall durch ungewollte Berührung ausgeschlossen.

Die Sicherheitsrichtlinien nach ASR A1.7 für kraft-betätigte Tore werden erfüllt.

Geprüfte Sicherheit der Betriebskräfte und sicheres Öffnen nach DIN EN 13241-1

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

**Herstellernachweis**:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: [[info@teckentrup.biz](mailto:info@teckentrup.biz)](mailto:info@teckentrup.biz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |