EDLA06E3V3

Daikin Altherma 3 M monobloc
Kompakte R-32 Monoblock-Wärmepumpe mit invertergesteuerter
Kompressor-/Verdampfereinheit mit erweitertem Modulationsbereich.
Hydraulisch ausgerüstet mit Hocheffizienzpumpe, Ausdehnungsgefäß (7l),
Heizungs-Sicherheitsbaugruppe, Strömungswächter und man. Entlüftungsventil.
Integrierte 3 kW E-Zusatzheizung.
Wärmepumpen-Außengerät, 1-phasig/230V

----- Grunddaten -----
Abmessungen Gerät (B xT x H): 1250 x
396 x 770 mm / Gewicht Gerät: 91 kg
Betriebsbereich Außentemperatur
(Heizen): min. -25 C / max. 25 C
Betriebsbereich Außentemperatur
(Brauchwasser): min. -25 C / max. 35 C
ERP Schallleistungspegel Heizen: 60 dB (A)
Max. Schallleistungspegel Heizen: 62 dB (A)
Leistungsregelung: Inverter geregelt
Durchmesser Rohrleitungsanschlüsse:
G1 Zoll AG
Max. Rohrleitungslänge: 10m
Max. Höhendifferenz Wasserkreislauf: 5m
Spannungsversorgung Phase: 1-phasig
Spannungsversorgung Frequenz: 50 Hz
Spannungsversorgung Spannung: 230V
Empfohlene Sicherung: 16 A
Kältemittel: R-32
GWP: 675
Ausdehnungsgefäß Inhalt: 7 Liter
Mindestwasservolumen im System: 10 Liter
----- Leistungsdaten -----
Nenn Heizleistung A-7/W35: 5,50 kW
Nenn Heizleistung A2/W35: 4,80 kW
Nenn Heizleistung A7/W35: 6,00 kW
COP A-7/W35: 2,90
COP A2/W35: 3,75
COP A7/W35: 4,85
----- Energieeffizienzkennzeichen -----
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei VL Temp. 35°C: A+++
ETAs 35 C: 176 %
ETAs 55 C: 127 %