DAIKIN Altherma Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe Heizen und Kühlen

TYP: Altherma 3 R W 

Inneneinheit EBBX16D9W für Außengerät ERLA14D9W+ ERLA16D9W

DAIKIN Altherma 3 R W HC LT 16
Wandgerät, 9 kW Heizstab, nur Heizen
----- Grunddaten -----
Abmessungen (HxBxT):
840 x 440 x 390 mm
Gewicht Gerät : 60 kg
Betriebsbereich Vorlauftemp.
(Heizen Wasserseite):
Min: 15 C / Max: 60 C (bis -7°C AT)
Betriebsbereich Vorlauftemp.
(Kühlen Wasserseite):
Min: 5 C / Max: 22 C
Betriebsbereich Vorlauftemp.
(Warmwasser Wasserseite)
Min: 25 C / Max: 55 C
Nom. Schallleistungspegel 44 dbA
----- Rohrleitungsanschlüsse -----
Wasserkreislauf: G 1" IG
Spannungsversorgung Phase: 3-phasig
Spannungsversorgung Frequenz: 50 Hz
Spannungsversorgung Spannung: 400 V
Empfohlene Sicherung: 16 A
Beachten Sie den Raumverbund(R32>1,84kg)!