EBLA16D3W1

Daikin Altherma 3 M monobloc
Kompakte R-32 Monoblock-Wärmepumpe mit invertergesteuerte
Kompressor-/Verdampfereinheit mit erweitertem Modulationsbereich.
Hydraulisch ausgerüstet mit Hocheffizienzpumpe, Ausdehnungsgefäß (8l),
Heizungs-Sicherheitsbaugruppe, Strömungswächter und man. Entlüftungsventil.
Integrierter 3 kW E-Zusatzheizung.
Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V

----- Grunddaten -----
Abmessungen Gerät (B xT x H): 1380 x
460 x 870 mm / Gewicht Gerät: 149 kg
Betriebsbereich Außentemperatur
(Heizen): min. -25 C / max. 35 C
Betriebsbereich Außentemperatur
(Kühlen): min. 10 C / max. 43 C
Betriebsbereich Außentemperatur
(Brauchwasser): min. -25 C / max. 35 C
Nom. Schallleistungspegel Heizen: 62 dB (A)
Max. Schallleistungspegel Heizen: 78 dB (A)
Leistungsregelung: Inverter geregelt
Durchmesser Rohrleitungsanschlüsse:
G1 Zoll AG
Max. Rohrleitungslänge: 10m
Max. Höhendifferenz Wasserkreislauf: 5m
Spannungsversorgung Phase: 3-phasig
Spannungsversorgung Frequenz: 50 Hz
Spannungsversorgung Spannung: 400V
Empfohlene Sicherung: 16 A
Kältemittel: R-32
GWP: 675
Ausdehnungsgefäß Inhalt: 8 Liter
AusdehnungsgefäßVordruck: 1 bar
----- Leistungsdaten -----
Nom. Heizleistung A-7/W35: 10,60 kW
Nom. Heizleistung A2/W35: 6,29 kW
Nom. Heizleistung A7/W35: 16,00 kW
COP A-7/W35: 2,70
COP A-2/W35: 4,01
COP A7/W35: 4,53
EER A35/W18: 4,74
EER A35/W7: 3,06
----- Energieeffizienzkennzeichen -----
Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++
ETAs 35 C: 185 %
ETAs 55 C: 132 %