2-Wege Motorventil EK2VK0

für die Kombination mit FWXV/M Konvektoren