3-Wege Motorventil EK3VK1

für die Kombination mit FWXV/M Konvektoren