2-Wege Motorventil EKT2VK0

für die Kombination mit FWXT Konvektoren