3-Wege Motorventil EKT3VK1

für die Kombination mit FWXV/M Konvektoren