Einbauregler EKWHCTRL0

für die Kombination mit dem Regler EKWHCTRL1(A) zwingend erforderlich