Raumregler EKWHCTRL1

für die zentrale Steuerung von bis zu 30 Konvektoren per
Busleitung (RS485 Bus 120 Ohm Abschlusswiderstand nötig).
Einbauregler EKWHCTRL0 zwingend erforderlich