FWXT10ABTV3C

HP convector
Gebläsekonvektor für Raumheizung und -Kühlung mit kompakten Abmessungen
und einer sehr leisen Betriebsweise. Der Konvektor kann sowohl zum Heizen als
auch zum Kühlen eingesetzt werden und ist optimal geeignet für den Betrieb mit
einer Wärmepumpe.

DAIKIN Altherma HPC Wand m. FB 1,5 kW
Wärmeleistung (45/40 C), m. IR-Fernbedienung
Min. Heizleistung:
0,55 kW (45 / 40 C)
Med. Heizleistung:
1,00 kW (45 / 40 C)
Max. Heizleistung:
1,50 kW (45 / 40 C)
Min. Kühlleistung: 0,49 kW (7 / 12 C)
Med. Kühlleistung: 0,88 kW (7 / 12 C)
Max. Kühlleistung: 1,24 kW (7 / 12 C)
Min. Kühlleistung komfortgesteuert:
0,37 kW (7 / 12 C)
Med. Kühlleistung komfortgesteuert:
0,70 kW (7 / 12 C)
Max. Kühlleistung komfortgesteuert:
0,98 kW (7 / 12 C)
Max. Luftumwälzung: 228 m3/h
Betriebsbereich wasserseitig
(Heizen): min. 30 C / max. 85 C
Betriebsbereich wasserseitig
(kühlen): min. 5 C / max. 18 C
Anzahl Wärmetauscher: 1
Wasservolumen Wärmetauscher: 0,8 Liter
Dimension (B x T x H):927 x 128 x 318 mm
Gewicht: 14 kg
Min. Schalldruckpegel in 1m Abstand:
25 dB(A)
Max. Schalldruckpegel in 1m Abstand:
40 dB(A)
Strom: 1-phasig, 50 Hz, 230 V
IP Klasse: X0
Max. Stromverbrauch: 19 W
Standby Stromverbrauch: 3 W