EKMIKHUA – Pumpengruppe

Für einen ungemischten Heizkreis.
Anschlussfertig, im Wärmedämmgehäuse, mit PWM
gesteuerter Hocheffizienz-Umwälzpumpe,
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.