EKMIKPHA – Mischergruppe inkl.EKMIKPOA Mischersteuerung

Mischergruppe für einen gemischten Heizkreis.
Anschlussfertig, im Wärmedämmgehäuse, mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe,
Motormischer, Absperrventilen und
Temperaturanzeigen.

Regelungseinheit für einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive
Mischerkreisfühler. Verbindung über Busleitung mit der Wärmepumpe. 
Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis ansteuerbar.
Modul kann auch im Kühlmodus Mischen wenn die Wärmepumpe ein Heizen/
Kühlen Modell ist.

Bei zwei Heizkreisen:
- Madoka als Raumthermostat für den Hauptkreis (Fußbodenheizungskreis)
- EKRTWA oder EKRTR für die Zusatzzone (Direktkreis)
Kompatibel mit Altherma 3 H HT/MT, Altherma 3 R ERLA, Altherma 3 R ERGA ECH2O