FWXT15ABTV3C

HP convector
Gebläsekonvektor für Raumheizung und -Kühlung mit kompakten Abmessungen
und einer sehr leisen Betriebsweise. Der Konvektor kann sowohl zum Heizen als
auch zum Kühlen eingesetzt werden und ist optimal geeignet für den Betrieb mit
einer Wärmepumpe.

DAIKIN Altherma HPC Wand m. FB 2,01kW
Wärmeleistung (45/40 C), m. IR-Fernbedienung
Min. Heizleistung:
0,79 kW (45 / 40 C)
Med. Heizleistung:
1,36 kW (45 / 40 C)
Max. Heizleistung:
2,01 kW (45 / 40 C)
Min. Kühlleistung: 0,62 kW (7 / 12 C)
Med. Kühlleistung: 1,08 kW (7 / 12 C)
Max. Kühlleistung: 1,61 kW (7 / 12 C)
Min. Kühlleistung komfortgesteuert:
0,52 kW (7 / 12 C)
Med. Kühlleistung komfortgesteuert:
0,86 kW (7 / 12 C)
Max. Kühlleistung komfortgesteuert:
1,27 kW (7 / 12 C)
Max. Luftumwälzung: 331 m3/h
Betriebsbereich wasserseitig
(Heizen): min. 30 C / max. 85 C
Betriebsbereich wasserseitig
(kühlen): min. 5 C / max. 18 C
Anzahl Wärmetauscher: 1
Wasservolumen Wärmetauscher: 1,13 Liter
Dimension (B x T x H):1127 x 128 x 318mm
Gewicht: 16 kg
Min. Schalldruckpegel in 1m Abstand:
25 dB(A)
Max. Schalldruckpegel in 1m Abstand:
41 dB(A)
Strom: 1-phasig, 50 Hz, 230 V
IP Klasse: X0
Max. Stromverbrauch: 20 W
Standby Stromverbrauch: 4 W