FWXV20ABTV3

HP convector
Gebläsekonvektor für Raumheizung und -Kühlung mit kompakten Abmessungen
und einer sehr leisen Betriebsweise. Der Konvektor kann sowohl zum Heizen als
auch zum Kühlen eingesetzt werden und ist optimal geeignet für den Betrieb mit
einer Wärmepumpe. Einbauregler EKRTCTRL1 oder EKWHCTRL1 zwingend erforderlich.

DAIKIN Altherma HPC Truhe 3,50 kW
Wärmeleistung (45/40 C), Truhengerät
Min. Heizleistung:
1,11 kW (45 / 40 C)
Med. Heizleistung:
2,32 kW (45 / 40 C)
Max. Heizleistung:
3,50 kW (45 / 40 C)
Min. Kühlleistung: 1,13 kW (7 / 12 C)
Med. Kühlleistung: 1,98 kW (7 / 12 C)
Max. Kühlleistung: 2,99 kW (7 / 12 C)
Min. Kühlleistung komfortgesteuert:
0,85 kW (7 / 12 C)
Med. Kühlleistung komfortgesteuert:
1,55 kW (7 / 12 C)
Max. Kühlleistung komfortgesteuert:
2,33 kW (7 / 12 C)
Max. Luftumwälzung: 567 m3/h
Betriebsbereich wasserseitig
(Heizen): min. 30 C / max. 85 C
Betriebsbereich wasserseitig
(kühlen): min. 5 C / max. 18 C
Anzahl Wärmetauscher: 1
Wasservolumen Wärmetauscher: 1,46 Liter
Dimension (B x T x H):1399 x 135 x 601mm
Gewicht: 26 kg
Min. Schalldruckpegel in 1m Abstand:
26 dB(A)
Max. Schalldruckpegel in 1m Abstand:
45 dB(A)
Strom: 1-phasig, 50 Hz, 230 V
IP Klasse: X0
Max. Stromverbrauch: 31 W
Standby Stromverbrauch: 5 W