DAIKIN Altherma 3 R  ECH2O Inneneinheit Luft-Wasser-Wärmepumpe Heizen und Kühlen

TYP: EHSX08P50E
Inneneinheit EHSX08P50E 

DAIKIN Altherma ist ein Niedertemperatur-Heizsystem, das als Split-Anlage aufgebaut ist, und aus einem Außengerät und Innengerät besteht. Garantierter Einsatzbereich des Systems bis -25°C Außentemperatur.

Inneneinheit EHSX08P50E
Passend für Altherma 3 ERGA06-08EVA Außengeräte mit Kältemittel R32. Mit integriertem 500 l-Energiespeicher für die hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Hydraulisch ausgerüstet mit Hocheffizienzpumpe, Umschaltventile für Warmwasser / Heizung und Heizen / Kühlen, Heizungs-Sicherheitsbaugruppe, elektronischem Manometer, Durchflusssensor sowie Füll- und Entleerungshähnen. Bitte 400V 9kW inline E-Heizer EKECBUA9W und dazugehöriges Anschlussset EKECBUCO3A separat bestellen!

Integrierter DAIKIN MMI Regler. Zwei verschiedene Zugriffsebenen (Bedien- und Fachmannebene), Wochenzeitschaltuhr für Heizung/Kühlung und Trinkwassererwärmung. Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe. W-LAN Modul mitgeliefert. Steuerung über App möglich (W-LAN Empfang vorausgesetzt).

Hohe/Breite/Tiefe: 1905/790/812 mm 
Gewicht: 107 kg 
Betriebsbereich 
Betriebsbereich Heizen min.: 15 C
Betriebsbereich Heizen max.: 65 C
Betriebsbereich Kühlen min.: 5 C
Betriebsbereich Kühlen max.: 22 C
Betriebsbereich Warmwasser min.: 25 C
Betriebsbereich Warmwasser max.: 80 C
(ab 55 C mit E-Heizer)
Speicher Wasservolumen: 477 L
Speicher max. Wassertemperatur: 85 C
Speicher Isolierung Wärmeverlust:
1,7 kWh/24h
Wasserkreislauf Anschluss: G 1 Zoll IG
Anschluss Kalt ein/Warm aus: G 1 Zoll AG
Kältekreislauf Durchm. Gas: 5/8“ (15,9 mm)
Kältekreislauf Durchm. Flüssig 1/4" (6,4 mm)
Schallleistungspegel: 39 dBA
Stromversorgung: 1-phasig/50 Hz/230 V
Empfohlene Sicherung: 16 A