DAIKIN Altherma Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe Heizen und Kühlen

TYP: Altherma3 Wandgerät 4kw

Bestehend aus Inneneinheit EHBX04E6V

DAIKIN Altherma3 Wandgerät ist ein Niedertemperatur-Heizsystem, das als Split-Anlage aufgebaut ist, und aus einem Außengerät und einer Inneneinheit besteht. Garantierter Einsatzbereich des Systems bis -25°C Außentemperatur.

Inneneinheit
Inneneinheit für den Wärmeaustausch zwischen Kältemittel und Wasser mit Hilfe eines Platten-Wärmetauschers.
Hydraulische Ausrüstung mit Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, rückspülbarem Magnetitfilter mit integrierter Sicherheitsbaugruppe bestehend aus Schnellentlüfter und Sicherheitsventil, Ablaufwanne mit Schlauch für Anschluss an Abwasser, elektronischem Wasserdrucksensor, Kältemittel Hochdrucksensor, Ausdehnungsgefäß, Strömungswächter sowie Messing-Schmutzfänger , Reserveheizung integriert. Absperrhähne Heizungsseitig sowie Überströmventil im Lieferumfang enthalten.

Regelung
Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur Witterungsgeführten Vorlaufregelung im Heizbetrieb, Warm-Wasserbereitung und Witterungsgeführte Vorlaufregelung im Kühlbetrieb.
Hintergrundbeleuchtetes Farb-Display. Wärmemengenzähler: Erweiterte Energieverbrauchs- und Erzeugungsstatistik (Verbrauchter Strom in (kWhel) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat), Wärmeerzeugung in (kWhWärme) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat). Auslesbarkeit auf täglicher wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis (JAZ). Wochenzeitschaltuhr. Aufspielen der bauseitigen Einstellungen via PC.
3 Zugriffsebenen (Benutzer-, Erweiterter Endbenutzer und Monteurebene)
Erweiterte Endbenutzer sowie Monteurebene sind Passwortgeschützt.
Programme für die Thermische Desinfektion des Brauchwassers mit der Reserveheizung und Estrichtrocknung.
Mikrocomputerregelung mit integrierter Selbstdiagnosefunktion. elektrisch komplett verdrahtet, mit Klemmleisten für Netzeinspeisung und Verbindung zur Außeneinheit.
Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe.
Optional: Platine zur Betriebsmeldung, Störmeldeanzeige und Solar- und Bivalenzbetrieb alternativ . Raumtemperaturregler.
W-Lan Modul mitgeliefert
Smart Grid Funktionalität integriert

Die Regelungseinheit ist in der Inneneinheit integriert. Eine weitere Regelung kann als Fern Bedienung via bauseitiges Kabel im Gebäude installiert werden.

Technische Daten Inneneinhei:

Abmessungen
Höhe:              840 mm
Breite:            440 mm
Tiefe:             390 mm
Gewicht:            42 kg
Gehäuse Farbe: weiß
Material Lackiertes galvanisiertes Stahlblech
Betriebsspannung: 230/1N/50 V/Ph/Hz
Leistung(Elektroheizstab) 3kW/230V

Pumpe
Leistungsaufnahme max. 0.09
ESP Nominal        59,6 kpa
Wärmetauscher
Wasserinhalt       0,95 l

Durchflussmenge Heizen:
Minimal            12,0 l/min
Nominal            12,3 l/min

Durchflussmenge Kühlen:
Minimal             12 l/min
Nominal           12,3 l/min

Ausdehnungsgefäß
Volumen            10 l
Wasserdruck max.   3 bar
Vordruck           1 bar

Wasserkreislauf
Wasseranschluss     1 Zoll IG
Wasserinhalt        3,2 l
Sicherheitsventil   3 bar

Kältemittelkreislauf
Sauggas:           16 mm
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Schalldruckpegel:  28 dB(A)

Einsatzbereich
Außentemperatur:
Heizen     -25 bis +25°C
Warmwasser -25 bis +35°C

Wassertemperatur:
Heizen     +15 bis +65°C
Warmwasser +25 bis +60°C