DAIKIN Altherma 3 R ECH2O LT11
Inneneinheit Luft-Wasser-Wärmepumpe Heizen und Kühlen

TYP: EBSX11P50D
Inneneinheit EBSX11P50D 

DAIKIN Altherma ist ein Niedertemperatur-Heizsystem, das als Split-Anlage aufgebaut ist, und aus einem Außengerät und Innengerät besteht. Garantierter Einsatzbereich des Systems bis -25°C Außentemperatur.

Inneneinheit EBSX11P50D
Passend für Altherma 3 ERLA11DW1 Außengeräte mit Kältemittel R32. Mit integriertem 500 l-Energiespeicher für die hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Hydraulisch ausgerüstet mit Hocheffizienzpumpe, Umschaltventile für Warmwasser / Heizung und Heizen / Kühlen, Heizungs-Sicherheitsbaugruppe, elektronischem Manometer, Durchflusssensor sowie Füll- und Entleerungshähnen. 
Bitte 400V 9kW inline E-Heizer EKECBUA9W und dazugehöriges Anschlussset EKECBUCO2A separat bestellen!

Integrierter DAIKIN MMI Regler. Zwei verschiedene Zugriffsebenen (Bedien- und Fachmannebene), Wochenzeitschaltuhr für Heizung/Kühlung und Trinkwassererwärmung. Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe. Beachten Sie den Raumverbund(R32>1,84kg)! 

Abmessungen (HxBxT): 1.910x792x817 mm
Gewicht: 114 kg
Energieeffizienzklasse: B
Betriebsbereich Heizen min.: 15 C
Betriebsbereich Heizen max.: 60 C (bis -7°C AT)
Betriebsbereich Kühlen min.: 5 C
Betriebsbereich Kühlen max.: 22 C
Betriebsbereich Warmwasser min.: 25 C
Betriebsbereich Warmwasser max.: 55 C
Speicher Wasservolumen: 477 L
Speicher max. Wassertemperatur: 85 C
Speicher Isolierung Wärmeverlust: 1,7 kWh/24h
Wasserkreislauf Anschluss: G 1 Zoll IG
Anschluss Kalt ein/Warm aus: G 1 Zoll AG
Kältekreislauf Durchm. Gas: 5/8“ (15,9 mm)
Kältekreislauf Durchm. Flüssig 3/8" (9,5 mm
Schallleistungspegel: 44,7 dBA
Stromversorgung: 1-phasig/50 Hz/230 V
Empfohlene Sicherung: 16 A