SCHNELLLAUF-SPIRALTOR NIEDRIGSTURZ, 
Typ „EFA-STT® -L N Essential“
Die Firma EFAFLEX bietet das Schnelllauf-Spiraltor Typ „EFA-STT® -L N Essential“, für den anspruchsvollen industriellen Dauerbetrieb an. Die spezielle Torblattführung erlaubt einen minimalen Sturzbedarf in Verbindung mit einer optimalen Abdichtung im Sturzbereich.
TECHNISCHE MERKMALE 
· Selbsttragende, verzinkte Stahlzargen mit spiralförmiger Torblattaufnahme.
· Torblatt: 30 mm dicken Aluminium- Strangpressprofilen und einer verpressten, einwandigen Füllung (EFA-CLEAR®) mit einer Teilung von 225 mm.

· Spiralkörper: Lamellenführung vollständig berührungsfrei – für verschleiß- und geräuscharmen Betrieb als Niedrigsturz-Variante die einen besonders niedrigen Sturzbedarf besitzt
· Hochfrequenz-Getriebebremsmotor mit induktiven Näherungsschaltern und elektronischer Endlagensteuerung (ohne mechanische Endschalter)
· Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 0,6 m/s; Schließgeschwindigkeit bis 0,5 m/s
· EFA-TRONIC® mit integriertem Frequenzumformer im Kunststoff-Schaltschrank (IP65), Stromanschluss 230V/400V bei 50 Hz (bauseits)
· Integriertes, TÜV-geprüftes Torlinien-Lichtgitter (EFA-TLG®) – berührungslose Hinderniserkennung bis 2,5 Höhe
LEISTUNGSWERTE (JE NACH AUSSTATTUNG)
· Widerstand gegen Windlast: DIN EN 12424, bis Klasse 4
· Wasserdichtheit: DIN EN 12425, npd
· Luftdurchlässigkeit: DIN EN 12426, Klasse 0
· Schalldämmung: DIN EN ISO 717-1, 20 dB(A)
· Wärmedämmung: DIN EN 12428, bis 6,30 W/m²K


ABMESSUNGEN DER LICHTEN ÖFFNUNG
Breite = ............... mm
Höhe = ............... mm
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