**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis**  | **Gesamt**  |
| 1 | m² | Trittschalldämmung **REGUPOL comfort 12**gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.Fabrikat : **REGUPOL** Trittschalldämmbahn Typ: comfort 12 oder gleichwertig Dicke: 12 mmmaximale Dauerlast: 5 kN/m²dynamische Steifigkeit s‘t: ≤ 10 MN/m³Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mmTrittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 29 dBSystemaufbau: Rohdecke, **REGUPOL comfort 12** (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie, 60 mm Zementestrich ZE 20.Nachhaltigkeitszertifikate:* EPD- Environmental Product Declaration
* Cradle to cradle certified® Bronze
 | €/m² | € |

**Summe: €**