**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis**  | **Gesamt**  |
| 1 | m² | Trittschalldämmung **REGUPOL comfort 12** mit Ausgleichsschüttung Glascofloor®gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.Holzbalkendecke reinigen, besenrein abkehren, Liefern und Verlegen einer Ausgleichsschüttung Glascofloor® und einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Befestigen einer abgehängten Gipskarton-Unterdecke mit **REGUFOAM hangers** Vibro-CH-F 50Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.Fabrikat : **REGUPOL** Trittschalldämmbahn Typ: comfort 12 oder gleichwertig Dicke: 12 mmmaximale Dauerlast: 5 kN/m²dynamische Steifigkeit s‘t: ≤ 10 MN/m³Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mmGeprüfter Trittschallpegel: Ln,w = 38 dBGeprüfte Luftschalldämmung: Rw = 79 dB Systemaufbau: Holzbalken-Rohdecke, 45 mm Glascofloor®, **REGUPOL comfort 12** (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie,, 2x 22 mm OSB-Trockenestrich, abgehängte Decke mit **REGUFOAM hangers** Vibro-CH-F 50Nachhaltigkeitszertifikate:* EPD- Environmental Product Declaration
* Cradle to cradle certified® Bronze
 | €/m² | € |

**Summe: €**