**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis** | **Gesamt** |
| 1 | m² | Trittschalldämmung **REGUPOL comfort 12** mit Ausgleichsschüttung Glascofloor®  gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.  Holzbalkendecke reinigen, besenrein abkehren, Liefern und Verlegen einer Ausgleichsschüttung Glascofloor® und einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Befestigen einer abgehängten Gipskarton-Unterdecke mit **REGUFOAM hangers** Vibro-CH-F 50  Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.  Fabrikat : **REGUPOL** Trittschalldämmbahn  Typ: comfort 12 oder gleichwertig  Dicke: 12 mm  maximale Dauerlast: 5 kN/m²  dynamische Steifigkeit s‘t: ≤ 10 MN/m³  Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm  Geprüfter Trittschallpegel: Ln,w = 38 dB  Geprüfte Luftschalldämmung: Rw = 79 dB  Systemaufbau: Holzbalken-Rohdecke, 45 mm Glascofloor®, **REGUPOL comfort 12** (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie,, 2x 22 mm OSB-Trockenestrich, abgehängte Decke mit **REGUFOAM hangers** Vibro-CH-F 50  Nachhaltigkeitszertifikate:   * EPD- Environmental Product Declaration * Cradle to cradle certified® Bronze | €/m² | € |

**Summe: €**