**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis**  | **Gesamt**  |
| 1 | m² | Trittschalldämmung **REGUPOL comfort 12** mit Ausgleichsschüttung **REGUPOL comfort S1**gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.Holzbalkendecke reinigen, besenrein abkehren, Liefern und Verlegen einer Ausgleichsschüttung **REGUPOL comfort S1** und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Befestigen einer abgehängten Gipskarton-Unterdecke mit **REGUFOAM hangers** Vibro-CH-F 50.Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.Fabrikat : **REGUPOL** Trittschalldämmbahn Typ: comfort 12 oder gleichwertig Dicke: 12 mmmaximale Dauerlast: 5 kN/m²dynamische Steifigkeit s‘t: ≤ 10 MN/m³Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mmGeprüfter Trittschallpegel: Ln,w = 30 dBGeprüfte Luftschalldämmung: Rw = 81 dB Systemaufbau: Holzbalken-Rohdecke, 40 mm **REGUPOL comfort** **S1**, **REGUPOL comfort 12** (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie, 50 mm Zementestrich ZE 20, abgehängte Decke mit **REGUFOAM hangers** Vibro-CH-F 50Nachhaltigkeitszertifikate:* EPD- Environmental Product Declaration
* Cradle to cradle certified® Bronze
 | €/m² | € |

**Summe: €**