**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis**  | **Gesamt**  |
| 1 | m² | Trittschalldämmung **REGUPOL comfort 12** mit Ausgleichsschüttung **REGUPOL comfort S1**gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.CLT-Massivholzdecke reinigen, besenrein abkehren, Liefern und Verlegen einer Ausgleichsschüttung **REGUPOL comfort S1** und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.Fabrikat : **REGUPOL** Trittschalldämmbahn Typ: comfort 12 oder gleichwertig Dicke: 12 mmmaximale Dauerlast: 5 kN/m²dynamische Steifigkeit s‘t : ≤ 10 MN/m³Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mmGeprüfter Trittschallpegel: Ln,w = 50 dBGeprüfte Luftschalldämmung: Rw = 70 dB Systemaufbau: 160 mm CLT Massivholzdecke, 100 mm **REGUPOL comfort S1**, **REGUPOL comfort 12** (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie, 45 mm Zementestrich ZE 20.Nachhaltigkeitszertifikate:* EPD- Environmental Product Declaration
* Cradle to cradle certified® Bronze
 | €/m² | € |

**Summe: €**