**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis**  | **Gesamt**  |
| 1 | m² | Estrichdämmbahn **REGUPOL sound 47** unter GussasphaltStahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.Trittschalldämmbahn aus PUR-gebundenen Gummifasern, Unterseite profiliertFabrikat : **REGUPOL** Estrichdämmbahn Typ: **sound 47** oder gleichwertig Dicke: 8 mmmaximale Dauerlast: 5 kN/m²dynamische Steifigkeit s‘t: ≤ 30 MN/m³Zusammendrückbarkeit c: ≤ 1 mmTrittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 22 dBDie Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.Nachhaltigkeitszertifikate:* EPD- Environmental Product Declaration
* Cradle to cradle certified® Bronze
 | €/m² | € |

**Summe: €**