
**1.1 Kaldewei**

**1.1.1 KALDEWEI CONODUO Badewanne, 2000x1000 mm, Modell-Nr: 735**


  

KALDEWEI CONODUO Badewanne, 2000x1000 mm, Modell-Nr: 735  
  
Produktbeschreibung:  
Rechteck-Badewanne mit mittig positioniertem emaillertem Ab-/Überlaufdeckel in Wannenfarbe und großvolumigem Innenraum  
  
EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs  
  
Modell: CONODUO  
Modell-Nr: 735  
Äußere Länge (mm): 2000  
Äußere Breite (mm): 1000  
Tiefe (mm): 420  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI  
  
Produktspezifikation:  
Badewannenform: Rechteck  
Garantie: 30 Jahre laut Garantiepass  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch d (mm): 90  
Überlaufloch d (mm): 52  
Ab- und Überlaufposition: Seitlich,mittig  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 74.10  
  
ERFORDERLICH Zu-/Ablauftechnik:  
Spezial Ab- und Überlaufgarnitur: mit emaillierter Ablaufabdeckung und emailliertem Überlaufknauf  
Modell-Nr: KA 4080: '.........'  
Alpinweiß: '...........'  
Sanitärfarben: '.........'  
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'  
  
Spezial Ab- und Überlaufgarnitur: mit integrierter Füllfunktion, emaillierter Ablaufabdeckung und emailliertem Überlaufknauf  
Modell-Nr: KA 4081: '.........'  
Alpinweiß: '...........'  
Sanitärfarben: '.........'  
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'  
  
OPTIONAL Installation:  
Badewannen-Schalldämmset BWS  
Modell-Nr: BWS: '.........'  
  
Badewannen-Antidröhn-Set BW-ADS  
Modell-Nr: BW-ADS: '.........'  
  
Badewannen-Schalldämmset BWS Plus  
Modell-Nr: BWS Plus: '.........'  
  
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70  
Modell-Nr: WAS 70: '.........'  
  
Wannenanker  
Modell-Nr: Wannenanker: '.........'  
  
Dichtset FLEX  
Modell-Nr: Dichtset FLEX: '.........'  
  
Sonderfussgestell 5037  
Modell-Nr: 5037: '.........'  
  
Griff Nobler Purismus AVANTGARDE: Typ A (1 Griff), chrom für ASYMETRIC DUO und CONODUO  
Modell-Nr: Griff Nobler Purismus Avantgarde Typ A: '.........'  
  
System-Installation-Box S-IX  
Modell-Nr: System-Installation-Box SIX: '.........'  
  
Badewannen-Installations-Set: beinhaltet alles für eine fachgerechte Montage inkl. Fußgestell 5037  
Modell-Nr: BIS 5044: '.........'  
  
Wannen-Einbauband WES 130: Zur Schalldämmung und Trennung zwischen Produktunterkante und Abmauerung  
Modell-Nr: WES 130: '.........'  
  
OPTIONAL Zu-/Ablauftechnik:  
Schwalleinlauf: Der Schwalleinlauf ist mit allen Whirlsystemen kombinierbar, sofern diese in Kombination mit den im folgend genannten Modellen lieferbar sind. Der Schwalleinlauf hat die Funktion des Wasserzulaufs. Zusätzlich ist eine Ab- und Überlaufgarnitur erforderlich.   
  
Für folgende Modelle:  
ASYMMETRIC DUO, CENTRO DUO OVAL, CENTRO DUO 2, CENTRO DUO 1 rechts/links, CENTRO DUO, CLASSIC DUO OVAL, CLASSIC DUO, CONODUO, PLAZA DUO rechts/links, PURO (STAR), PURO (STAR) mit seitlichem Überlauf, PURO DUO  
Modell-Nr: 5875: '.........'  
Manhattan: '.........'  
Pergamon: '.........'  
Alpinweiß: '.........'  
  
OPTIONAL Sound System:  
SOUND WAVE: nicht mit Badewannen-Wannenträgerkombinationen und Whirlsysteme kombinierbar!  
Modell-Nr: 6802: '.........'  
  
OPTIONAL Zubehör:  
Brauseschlauch 8880 versenkbar: Chrom-Optik  
Modell-Nr: 8880: '.........'  
  
Multifunktionskissen  
Modell-Nr: Multifunktionskissen: '.........'  
  
Wannenkissen  
Modell-Nr: Wannenkissen: '.........'  
  
HAHNLOCHVARIATIONEN:  
Ausführung mit einseitigen Grifflöchern lieferbar: '.........'  
  
Badewannenfarben:  
Alpinweiß: '...........'  
Sanitärfarben: '.........'  
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'  
  
OPTIONAL Oberflächen:  
Nahezu unsichtbare Rutschhemmung auf der Standfläche INVISIBLE GRIP:' .........'  
Pflegeleichter PERL-EFFEKT: '...........'  
Rutschhemmende Oberfläche Antislip-Emaillierung: '...........'  
Rutschhemmende Oberfläche Vollantislip-Emaillierung: '...........'  
Hinweis: Rutschhemende Oberflächen sind nicht mit Perleffekt kombinierbar  
  
Whirlsysteme: '...........'  
  
Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
CO2-Fußabdruck (kg): 131.91  
  
Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KBW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14516 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.  
  
Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emaillierung von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 735 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.2 KALDEWEI CONODUO Badewanne, 1900x900 mm, Modell-Nr: 734**

KALDEWEI CONODUO Badewanne, 1900x900 mm, Modell-Nr: 734  
  
Produktbeschreibung:  
Rechteck-Badewanne mit mittig positioniertem emaillertem Ab-/Überlaufdeckel in Wannenfarbe und großvolumigem Innenraum  
  
EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs  
  
Modell: CONODUO  
Modell-Nr: 734  
Äußere Länge (mm): 1900  
Äußere Breite (mm): 900  
Tiefe (mm): 420  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI  
  
Produktspezifikation:  
Badewannenform: Rechteck  
Garantie: 30 Jahre laut Garantiepass  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch d (mm): 90  
Überlaufloch d (mm): 52  
Ab- und Überlaufposition: Seitlich,mittig  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 65.10  
  
ERFORDERLICH Zu-/Ablauftechnik:  
Spezial Ab- und Überlaufgarnitur: mit emaillierter Ablaufabdeckung und emailliertem Überlaufknauf  
Modell-Nr: KA 4080: '.........'  
Alpinweiß: '...........'  
Sanitärfarben: '.........'  
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'  
  
Spezial Ab- und Überlaufgarnitur: mit integrierter Füllfunktion, emaillierter Ablaufabdeckung und emailliertem Überlaufknauf  
Modell-Nr: KA 4081: '.........'  
Alpinweiß: '...........'  
Sanitärfarben: '.........'  
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'  
  
OPTIONAL Installation:  
Badewannen-Schalldämmset BWS  
Modell-Nr: BWS: '.........'  
  
Badewannen-Antidröhn-Set BW-ADS  
Modell-Nr: BW-ADS: '.........'  
  
Badewannen-Schalldämmset BWS Plus  
Modell-Nr: BWS Plus: '.........'  
  
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70  
Modell-Nr: WAS 70: '.........'  
  
Wannenanker  
Modell-Nr: Wannenanker: '.........'  
  
Dichtset FLEX  
Modell-Nr: Dichtset FLEX: '.........'  
  
Sonderfussgestell 5037  
Modell-Nr: 5037: '.........'  
  
Griff Nobler Purismus AVANTGARDE: Typ A (1 Griff), chrom für ASYMETRIC DUO und CONODUO  
Modell-Nr: Griff Nobler Purismus Avantgarde Typ A: '.........'  
  
System-Installation-Box S-IX  
Modell-Nr: System-Installation-Box SIX: '.........'  
  
Badewannen-Installations-Set: beinhaltet alles für eine fachgerechte Montage inkl. Fußgestell 5037  
Modell-Nr: BIS 5044: '.........'  
  
Wannen-Einbauband WES 130: Zur Schalldämmung und Trennung zwischen Produktunterkante und Abmauerung  
Modell-Nr: WES 130: '.........'  
  
OPTIONAL Zu-/Ablauftechnik:  
Schwalleinlauf: Der Schwalleinlauf ist mit allen Whirlsystemen kombinierbar, sofern diese in Kombination mit den im folgend genannten Modellen lieferbar sind. Der Schwalleinlauf hat die Funktion des Wasserzulaufs. Zusätzlich ist eine Ab- und Überlaufgarnitur erforderlich.   
  
Für folgende Modelle:  
ASYMMETRIC DUO, CENTRO DUO OVAL, CENTRO DUO 2, CENTRO DUO 1 rechts/links, CENTRO DUO, CLASSIC DUO OVAL, CLASSIC DUO, CONODUO, PLAZA DUO rechts/links, PURO (STAR), PURO (STAR) mit seitlichem Überlauf, PURO DUO  
Modell-Nr: 5875: '.........'  
Manhattan: '.........'  
Pergamon: '.........'  
Alpinweiß: '.........'  
  
OPTIONAL Sound System:  
SOUND WAVE: nicht mit Badewannen-Wannenträgerkombinationen und Whirlsysteme kombinierbar!  
Modell-Nr: 6802: '.........'  
  
OPTIONAL Zubehör:  
Brauseschlauch 8880 versenkbar: Chrom-Optik  
Modell-Nr: 8880: '.........'  
  
Multifunktionskissen  
Modell-Nr: Multifunktionskissen: '.........'  
  
Wannenkissen  
Modell-Nr: Wannenkissen: '.........'  
  
HAHNLOCHVARIATIONEN:  
Ausführung mit einseitigen Grifflöchern lieferbar: '.........'  
  
Badewannenfarben:  
Alpinweiß: '...........'  
Sanitärfarben: '.........'  
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'  
  
OPTIONAL Oberflächen:  
Nahezu unsichtbare Rutschhemmung auf der Standfläche INVISIBLE GRIP:' .........'  
Pflegeleichter PERL-EFFEKT: '...........'  
Rutschhemmende Oberfläche Antislip-Emaillierung: '...........'  
Rutschhemmende Oberfläche Vollantislip-Emaillierung: '...........'  
Hinweis: Rutschhemende Oberflächen sind nicht mit Perleffekt kombinierbar  
  
Whirlsysteme: '...........'  
  
Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
CO2-Fußabdruck (kg): 118.06  
  
Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KBW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14516 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.  
  
Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emaillierung von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 734 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |