**1.1 Kaldewei**

**1.1.1 KALDEWEI CONODUO Badewanne, 2000x1000 mm, Modell-Nr: 735**

  

KALDEWEI CONODUO Badewanne, 2000x1000 mm, Modell-Nr: 735

Produktbeschreibung:
Rechteck-Badewanne mit mittig positioniertem emaillertem Ab-/Überlaufdeckel in Wannenfarbe und großvolumigem Innenraum

EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs

Modell: CONODUO
Modell-Nr: 735
Äußere Länge (mm): 2000
Äußere Breite (mm): 1000
Tiefe (mm): 420
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Badewannenform: Rechteck
Garantie: 30 Jahre laut Garantiepass
MADE IN GERMANY
Ablaufloch d (mm): 90
Überlaufloch d (mm): 52
Ab- und Überlaufposition: Seitlich,mittig
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 74.10

ERFORDERLICH Zu-/Ablauftechnik:
Spezial Ab- und Überlaufgarnitur: mit emaillierter Ablaufabdeckung und emailliertem Überlaufknauf
Modell-Nr: KA 4080: '.........'
Alpinweiß: '...........'
Sanitärfarben: '.........'
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'

Spezial Ab- und Überlaufgarnitur: mit integrierter Füllfunktion, emaillierter Ablaufabdeckung und emailliertem Überlaufknauf
Modell-Nr: KA 4081: '.........'
Alpinweiß: '...........'
Sanitärfarben: '.........'
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'

OPTIONAL Installation:
Badewannen-Schalldämmset BWS
Modell-Nr: BWS: '.........'

Badewannen-Antidröhn-Set BW-ADS
Modell-Nr: BW-ADS: '.........'

Badewannen-Schalldämmset BWS Plus
Modell-Nr: BWS Plus: '.........'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70
Modell-Nr: WAS 70: '.........'

Wannenanker
Modell-Nr: Wannenanker: '.........'

Dichtset FLEX
Modell-Nr: Dichtset FLEX: '.........'

Sonderfussgestell 5037
Modell-Nr: 5037: '.........'

Griff Nobler Purismus AVANTGARDE: Typ A (1 Griff), chrom für ASYMETRIC DUO und CONODUO
Modell-Nr: Griff Nobler Purismus Avantgarde Typ A: '.........'

System-Installation-Box S-IX
Modell-Nr: System-Installation-Box SIX: '.........'

Badewannen-Installations-Set: beinhaltet alles für eine fachgerechte Montage inkl. Fußgestell 5037
Modell-Nr: BIS 5044: '.........'

Wannen-Einbauband WES 130: Zur Schalldämmung und Trennung zwischen Produktunterkante und Abmauerung
Modell-Nr: WES 130: '.........'

OPTIONAL Zu-/Ablauftechnik:
Schwalleinlauf: Der Schwalleinlauf ist mit allen Whirlsystemen kombinierbar, sofern diese in Kombination mit den im folgend genannten Modellen lieferbar sind. Der Schwalleinlauf hat die Funktion des Wasserzulaufs. Zusätzlich ist eine Ab- und Überlaufgarnitur erforderlich.

Für folgende Modelle:
ASYMMETRIC DUO, CENTRO DUO OVAL, CENTRO DUO 2, CENTRO DUO 1 rechts/links, CENTRO DUO, CLASSIC DUO OVAL, CLASSIC DUO, CONODUO, PLAZA DUO rechts/links, PURO (STAR), PURO (STAR) mit seitlichem Überlauf, PURO DUO
Modell-Nr: 5875: '.........'
Manhattan: '.........'
Pergamon: '.........'
Alpinweiß: '.........'

OPTIONAL Sound System:
SOUND WAVE: nicht mit Badewannen-Wannenträgerkombinationen und Whirlsysteme kombinierbar!
Modell-Nr: 6802: '.........'

OPTIONAL Zubehör:
Brauseschlauch 8880 versenkbar: Chrom-Optik
Modell-Nr: 8880: '.........'

Multifunktionskissen
Modell-Nr: Multifunktionskissen: '.........'

Wannenkissen
Modell-Nr: Wannenkissen: '.........'

HAHNLOCHVARIATIONEN:
Ausführung mit einseitigen Grifflöchern lieferbar: '.........'

Badewannenfarben:
Alpinweiß: '...........'
Sanitärfarben: '.........'
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'

OPTIONAL Oberflächen:
Nahezu unsichtbare Rutschhemmung auf der Standfläche INVISIBLE GRIP:' .........'
Pflegeleichter PERL-EFFEKT: '...........'
Rutschhemmende Oberfläche Antislip-Emaillierung: '...........'
Rutschhemmende Oberfläche Vollantislip-Emaillierung: '...........'
Hinweis: Rutschhemende Oberflächen sind nicht mit Perleffekt kombinierbar

Whirlsysteme: '...........'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 131.91

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KBW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14516 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 735 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

**1.1.2 KALDEWEI CONODUO Badewanne, 1900x900 mm, Modell-Nr: 734**

  

KALDEWEI CONODUO Badewanne, 1900x900 mm, Modell-Nr: 734

Produktbeschreibung:
Rechteck-Badewanne mit mittig positioniertem emaillertem Ab-/Überlaufdeckel in Wannenfarbe und großvolumigem Innenraum

EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs

Modell: CONODUO
Modell-Nr: 734
Äußere Länge (mm): 1900
Äußere Breite (mm): 900
Tiefe (mm): 420
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Badewannenform: Rechteck
Garantie: 30 Jahre laut Garantiepass
MADE IN GERMANY
Ablaufloch d (mm): 90
Überlaufloch d (mm): 52
Ab- und Überlaufposition: Seitlich,mittig
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 65.10

ERFORDERLICH Zu-/Ablauftechnik:
Spezial Ab- und Überlaufgarnitur: mit emaillierter Ablaufabdeckung und emailliertem Überlaufknauf
Modell-Nr: KA 4080: '.........'
Alpinweiß: '...........'
Sanitärfarben: '.........'
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'

Spezial Ab- und Überlaufgarnitur: mit integrierter Füllfunktion, emaillierter Ablaufabdeckung und emailliertem Überlaufknauf
Modell-Nr: KA 4081: '.........'
Alpinweiß: '...........'
Sanitärfarben: '.........'
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'

OPTIONAL Installation:
Badewannen-Schalldämmset BWS
Modell-Nr: BWS: '.........'

Badewannen-Antidröhn-Set BW-ADS
Modell-Nr: BW-ADS: '.........'

Badewannen-Schalldämmset BWS Plus
Modell-Nr: BWS Plus: '.........'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70
Modell-Nr: WAS 70: '.........'

Wannenanker
Modell-Nr: Wannenanker: '.........'

Dichtset FLEX
Modell-Nr: Dichtset FLEX: '.........'

Sonderfussgestell 5037
Modell-Nr: 5037: '.........'

Griff Nobler Purismus AVANTGARDE: Typ A (1 Griff), chrom für ASYMETRIC DUO und CONODUO
Modell-Nr: Griff Nobler Purismus Avantgarde Typ A: '.........'

System-Installation-Box S-IX
Modell-Nr: System-Installation-Box SIX: '.........'

Badewannen-Installations-Set: beinhaltet alles für eine fachgerechte Montage inkl. Fußgestell 5037
Modell-Nr: BIS 5044: '.........'

Wannen-Einbauband WES 130: Zur Schalldämmung und Trennung zwischen Produktunterkante und Abmauerung
Modell-Nr: WES 130: '.........'

OPTIONAL Zu-/Ablauftechnik:
Schwalleinlauf: Der Schwalleinlauf ist mit allen Whirlsystemen kombinierbar, sofern diese in Kombination mit den im folgend genannten Modellen lieferbar sind. Der Schwalleinlauf hat die Funktion des Wasserzulaufs. Zusätzlich ist eine Ab- und Überlaufgarnitur erforderlich.

Für folgende Modelle:
ASYMMETRIC DUO, CENTRO DUO OVAL, CENTRO DUO 2, CENTRO DUO 1 rechts/links, CENTRO DUO, CLASSIC DUO OVAL, CLASSIC DUO, CONODUO, PLAZA DUO rechts/links, PURO (STAR), PURO (STAR) mit seitlichem Überlauf, PURO DUO
Modell-Nr: 5875: '.........'
Manhattan: '.........'
Pergamon: '.........'
Alpinweiß: '.........'

OPTIONAL Sound System:
SOUND WAVE: nicht mit Badewannen-Wannenträgerkombinationen und Whirlsysteme kombinierbar!
Modell-Nr: 6802: '.........'

OPTIONAL Zubehör:
Brauseschlauch 8880 versenkbar: Chrom-Optik
Modell-Nr: 8880: '.........'

Multifunktionskissen
Modell-Nr: Multifunktionskissen: '.........'

Wannenkissen
Modell-Nr: Wannenkissen: '.........'

HAHNLOCHVARIATIONEN:
Ausführung mit einseitigen Grifflöchern lieferbar: '.........'

Badewannenfarben:
Alpinweiß: '...........'
Sanitärfarben: '.........'
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.........'

OPTIONAL Oberflächen:
Nahezu unsichtbare Rutschhemmung auf der Standfläche INVISIBLE GRIP:' .........'
Pflegeleichter PERL-EFFEKT: '...........'
Rutschhemmende Oberfläche Antislip-Emaillierung: '...........'
Rutschhemmende Oberfläche Vollantislip-Emaillierung: '...........'
Hinweis: Rutschhemende Oberflächen sind nicht mit Perleffekt kombinierbar

Whirlsysteme: '...........'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 118.06

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KBW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14516 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 734 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |