Ausschreibungstexte 2024

Geberit AquaClean und Zubehör

**AquaClean 4000 Aufsatzgerät**

Zum Einbau bei konventionellen WC-Anlagen für die Reinigung mit Wasser im Analbereich. WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik und eingebauter Warmwasserdusche, Boiler und Pumpe. 5-stufige Regelung der Duschstrahlstärke, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser. Boilerheizung über Annäherungs-elektronik steuerbar. Wasseranschluß seitlich links mit verchromter Wasseranschluß-Garnitur, Stromanschluß hinten mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts. Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Farbe: Weiß-Alpin (11)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean 4000 Aufsatz

Art. Nr.: 146.130.11.1

**AquaClean Tuma Classic Aufsatzgerät**

Zum Einbau bei konventionellen WC-Anlagen für die Reinigung mit Wasser im Analbereich. Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie. WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik und eingebauter Warmwasserdusche und Warmwasserbereitung über Durchlaufwasser-heizer. 5-stufige Regelung der Duschstrahlstärke. Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, oszillierende Funktion des Duscharmes einstellbar und Entkalkungsprogramm für den gesamten Wasserkreislauf. Wasseranschluß seitlich links mit verchromter Wasseranschluß-Garnitur, Stromanschluß hinten mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts. Funktionen und Einstellung über Geberit Home App und Smartphone möglich. Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Dusch WC mit Designabdeckungen

Farbe: Weiß-Alpin (11)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Tuma Classic Aufsatz

Art. Nr.: 146.070.11.1

**AquaClean Tuma Comfort Aufsatzgerät**

Zum Einbau bei konventionellen WC-Anlagen für die Reinigung mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich. Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie und separater in Ruheposition geschützter Ladydusche. WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik und eingebauter Warmwasserdusche, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion über Keramikwabenfilter, Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer. 5-stufige Regelung der Duschstrahlstärke, Duscharm in 5 Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, oszillierende Funktion des Duscharmes einstellbar und Entkalkungsprogramm für den gesamten Wasserkreislauf. Warmluftföhn und WC-Sitzheizung zuschaltbar. Wasseranschluß seitlich links mit verchromter Wasseranschluß-Garnitur, Stromanschluß hinten mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts. Funktionen und Einstellung über Fernbedienung mit Wandhalterung und Geberit Home App über Smartphone möglich. Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Dusch WC mit Designabdeckungen in verschiedenen Farben erhältlich.

Farbe: Weiß-Alpin (11), Edelstahl gebürstet (FW), Glas weiß (SI), Glas schwarz (SJ)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Tuma Comfort Aufsatz

Art. Nr.: 146.270.XX.1

**AquaClean Alba Komplettanlage wandhängend**

Wandhängende Tiefspül-WC Anlage mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, spülrandlos und mit TurboFlush-Spültechnologie.

Für die Reinigung mit Wasser im Analbereich.

Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie. WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik und eingebauter Warmwasserdusche, Benutzererkennung, Warmwasserbereitung über Boiler. Regelung der Duschstrahlstärke, Warmwassertemperatur und Duscharmposition über Geberit Home App verstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, oszillierende Funktion des Duscharmes einstellbar und Entkalkungsprogramm. Funktionen und Einstellung über Fernbedienung mit Wandhalterung und mit Geberit Home App über Smartphone möglich. Wasseranschluß seitlich links und Stromanschluß seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluß-Set für Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320 Bj. April 2013), Schallschutzset und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Farbe: Weiß-Alpin (11

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Alba, wandhängende Komplettanlage

Art. Nr.: 146.350.01.1, weiß

**AquaClean Tuma Comfort, Komplettanlage wandhängend**

Wandhängende Tiefspül-WC Anlage mit schmutzabweisender Keramikoberfläche in spülrandloser Ausführung für die Reinigung mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich. Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie und separater in Ruheposition geschützter Ladydusche. WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik und eingebauter Warmwasserdusche, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion über Keramikwabenfilter, Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer. 5-stufige Regelung der Duschstrahlstärke, Duscharm in 5 Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, oszillierende Funktion des Duscharmes einstellbar und Entkalkungsprogramm für den gesamten Wasserkreislauf. Warmluftföhn und WC-Sitzheizung zuschaltbar. Funktionen und Einstellung über Fernbedienung und mit Geberit Home App über Smartphone mit Wandhalterung möglich. Wasseranschluß links unten und Stromanschluß seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluß-Set für Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320 Bj. April 2013), Schallschutzset und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Dusch WC mit Designabdeckungen in verschiedenen Farben erhältlich.

Farbe: Weiß-Alpin (11), Edelstahl gebürstet (FW), Glas weiß (SI), Glas schwarz (SJ)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Tuma Comfort Komplettanlage

Art. Nr.: 146.290.XX.1

**AquaClean Sela, Komplettanlage wandhängend**

Wandhängende Tiefspül-WC Anlage, Form rund, mit schmutzabweisender Keramikoberfläche spülrandlos und mit TurboFlush-Spültechnologie. Für die Reinigung mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich. Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie und separater in Ruheposition geschützter Ladydusche. WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik und eingebauter Warmwasserdusche, Benutzererkennung, Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer. 5-stufige Regelung der Duschstrahlstärke, Duscharm in 5 Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, oszillierende Funktion des Duscharmes einstellbar und Entkalkungsprogramm für den gesamten Wasserkreislauf. Orientierungslicht in 7 Farben einstellbar. Funktionen und Einstellung über Fernbedienung mit Wandhalterung und mit Geberit Home App über Smartphone möglich. Wasseranschluß seitlich links und Stromanschluß seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluß-Set für Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320 Bj. April 2013), Schallschutzset und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Farbe: Weiß-Alpin (11), Glanzverchromt (21), Weiß-matt (JT)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Sela, wandhängende Komplettanlage

Art. Nr.: 146.220.11.1, weiß

Art. Nr.: 146.220.21.1, weiß/glanzverchromt

Art. Nr.: 146.220.JT.1, weiß-matt

**AquaClean Sela, Komplettanlage wandhängend mit Duofresh**

Wandhängende Tiefspül-WC Anlage, Form rund, mit schmutzabweisender Keramikoberfläche spülrandlos und mit TurboFlush-Spültechnologie. Für die Reinigung mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich. Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie und separater in Ruheposition geschützter Ladydusche. Eingebautes Schnittstellenmodul für Stromversorgung Duofresh Geruchsabsaugung. Auslösung Duofresh über Benutzererkennung Dusch-WC. WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik und eingebauter Warmwasserdusche, Benutzererkennung, Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer. 5-stufige Regelung der Duschstrahlstärke, Duscharm in 5 Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, oszillierende Funktion des Duscharmes einstellbar und Entkalkungsprogramm für den gesamten Wasserkreislauf. Orientierungslicht in 7 Farben einstellbar. Funktionen und Einstellung über Fernbedienung mit Wandhalterung und mit Geberit Home App über Smartphone möglich. Wasseranschluß seitlich links und Stromanschluß seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluß-Set für Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320 Bj. April 2013), Schnittstellenmodul, Duofresh Geruchsabsaugung, Schallschutzset und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Farbe: Weiß-Alpin (11)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Sela, wandhängende Komplettanlage mit Duofresh

Art. Nr.: 146.226.01.1, weiß

**AquaClean Sela Square, Komplettanlage wandhängend**

Wandhängende Tiefspül-WC Anlage, Form Square, mit schmutzabweisender Keramikoberfläche spülrandlos und mit TurboFlush-Spültechnologie. Für die Reinigung mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich. Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie und separater in Ruheposition geschützter Ladydusche. WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik und eingebauter Warmwasserdusche, Benutzererkennung, Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer. 5-stufige Regelung der Duschstrahlstärke, Duscharm in 5 Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, oszillierende Funktion des Duscharmes einstellbar und Entkalkungsprogramm für den gesamten Wasserkreislauf. Orientierungslicht in 7 Farben einstellbar. Funktionen und Einstellung über Fernbedienung mit Wandhalterung und mit Geberit Home App über Smartphone möglich. Wasseranschluß seitlich links und Stromanschluß seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluß-Set für Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320 Bj. April 2013), Schallschutzset und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Farbe: Weiß-Alpin (11)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Sela Square, wandhängende Komplettanlage

Art. Nr.: 146.250.21.1, glanzverchromt

Art. Nr.: 146.250.01.1, weiß

**AquaClean Mera Classic, Komplettanlage wandhängend**

Wandhängende Tiefspül-WC Anlage mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, spülrandlos und mit TurboFlush-Spültechnologie. Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher. Analdusche mit Doppeldüsen WhirlSpray-Duschtechnologie. Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition. Temperatur des Duschwassers regulierbar und Duschstrahlstärke und Position in 5 Stufen einstellbar, mit Oszillierfunktion und automatischer Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser. Entkalkungsfunktion, Benutzererkennung, Keramikfilter zur Geruchsneutralisation mit Nachlauffunktion und zuschaltbarem Warmluftföhn, Stärke Warmluftföhn in 5 Stufen verstellbar. Funktionen und Einstellungen, sowie Programmierung von 4 Benutzerprofilen über Fernbedienung oder Geberit Home App mit Smartphone möglich.

Kunststoffblende in glanzverchromt und weiß erhältlich.

Wasseranschluß seitlich links und Strom-anschluß seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluß-Set für Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320 Bj. April 2013) und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Farbe: Weiß-Alpin (11)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Mera Classic Komplettanlage

Art. Nr.: 146.200.21.1, glanzverchromt

Art. Nr.: 146.200.11.1, weiß

**AquaClean Mera Comfort, wandhängend**

Wandhängende Tiefspül-WC Anlage mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, spülrandlos und mit TurboFlush-Spültechnologie. Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher. Analdusche mit Doppeldüsen WhirlSpray-Duschtechnologie. Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition. Temperatur des Duschwassers regulierbar und Duschstrahlstärke und Position in 5 Stufen einstellbar, mit Oszillierfunktion und automatischer Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser. Entkalkungsfunktion, Benutzererkennung und Keramikfilter zur Geruchsneutralisation mit Nachlauffunktion. Warmluftföhn, Stärke Warmluftföhn in 5 Stufen verstellbar und Sitzheizung und berührungsloses Öffnen/Schließen des WC-Deckel und Sitz einstellbar. Orientierungslicht in 7 Farben einstellbar. Funktionen und Einstellungen, sowie Programmierung von 4 Benutzerprofilen über Fernbedienung oder Geberit Home App mit Smartphone möglich.

Kunststoffblende in glanzverchromt und weiß erhältlich.

Wasseranschluß seitlich links und Strom-anschluß seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluß-Set für Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320 Bj. April 2013) und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Farbe: Weiß-Alpin (11), Glanzverchromt (21),

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Mera Comfort Komplettanlage

Art. Nr.: 146.210.21.1, glanzverchromt

Art. Nr.: 146.210.11.1, weiß

**AquaClean Mera Classic, bodenstehend**

Bodenstehende Tiefspül-WC Anlage mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, spülrandlos und mit TurboFlush-Spültechnologie und integrierten Aufputz Spülkasten. Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher. Analdusche mit Doppeldüsen WhirlSpray-Duschtechnologie. Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition. Temperatur des Duschwassers regulierbar und Duschstrahlstärke und Position in 5 Stufen einstellbar, mit Oszillierfunktion und automatischer Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser. Entkalkungsfunktion, Benutzererkennung, Keramikfilter zur Geruchsneutralisation mit Nachlauffunktion und zuschaltbarer Warmluftföhn. Stärke Warmluftföhn in 5 Stufen verstellbar. Sitzhöhe bei Montage zwischen 44 und 56 cm einstellbar. Automatische Spülfunktion und barrierefreier Modus inkludiert. Funktionen und Einstellungen, sowie Programmierung von 4 Benutzerprofilen über Fernbedienung oder Geberit Home App mit Smartphone möglich.

Wasseranschluß hinten Mitte und Stromanschluß verdeckt.

Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Farbe: Weiß-Alpin (11)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Mera Classic Komplettanlage

Art. Nr.: 146.240.SI.1, weiß, Frontverkleidung Spülkasten aus Glas weiß, Seitenverkleidung aus Kunststoff-Schichtplatten weiß

**AquaClean Tuma Comfort, Komplettanlage wandhängend**

Bodenstehend**e** Tiefspül-WC Anlage mit schmutzabweisender Keramikoberfläche in spülrandloser Ausführung für die Reinigung mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich. Mit Monolith Sanitärmodul für Stand WC kombinierbar. Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie und separater in Ruheposition geschützter Ladydusche. WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik und eingebauter Warmwasserdusche, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion über Keramikwabenfilter, Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer. 5-stufige Regelung der Duschstrahlstärke, Duscharm in 5 Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser, oszillierende Funktion des Duscharmes einstellbar und Entkalkungsprogramm für den gesamten Wasserkreislauf. Warmluftföhn und WC-Sitzheizung zuschaltbar. Funktionen und Einstellung über Fernbedienung und mit Geberit Home App über Smartphone mit Wandhalterung möglich. Wasseranschluß seitlich unten und Stromanschluß seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Trinkwasserabsicherung nach EN 1717 im Gerät konstruktiv erfüllt.

Farbe: Weiß-Alpin (11)

Fabrikat: Geberit

Typ: AquaClean Tuma Comfort, Komplettanlage bodenstehend

Art. Nr.: 146.310.11.1

**Wasseranschluß Set für AquaClean Aufsatzgeräte bei Geberit UP-Spülkästen**

Zum Anschluß von AquaClean 4000 und Tuma Aufsatzgeräten bei Geberit Unterputzspülkästen

Wasseranschluß Set für AquaClean 4000 Aufsätzen bei UP-Spülkasten Sigma (UP320/UP/300) mit vormontierten Leerrohr

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 249.801.00.1

Wasseranschluß Set für AquaClean Tuma Aufsätzen bei UP-Spülkasten Sigma (UP320/UP/300) mit vormontierten Leerrohr

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.035.00.1

Wasseranschluß Set für AquaClean 4000 Aufsätzen bei UP-Spülkasten Omega/Kappa mit Bauhöhe 82 und 98cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 240.635.00.1

Wasseranschluß Set für Tuma Aufsätzen bei UP-Spülkasten Omega/Kappa mit Bauhöhe 82 und 98cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.036.00.1

**Wasseranschluß Set für AquaClean Aufsatzgeräte bei Geberit AP-Spülkästen**

Zum Anschluß von AquaClean 4000 oder Tuma Aufsatzgeräten bei Geberit Aufputzspülkästen

Wasseranschluß Set für AquaClean Tuma Aufsätze bei AP-Spülkästen mit Wasseranschluß links.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.034.00.1

Wasseranschluß Set für AP-Spülkästen mit Wasseranschluß hinten-mitte. Bei AquaClean Tuma Aufsätzen ist zusätzlich die Art. Nr.: 147.034.00.1 zu bestellen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 115.438.00.1

Wasseranschluß Set für AP-Spülkästen mit Wasseranschluß rechts. Bei AquaClean Tuma Aufsätzen ist zusätzlich die Art. Nr.: 147.034.00.1 zu bestellen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 240.396.00.1

**Wasseranschluß Set seitlich für AquaClean Aufsatzgeräte**

Zum Anschluß von AquaClean 4000 und Tuma Aufsatzgeräten bei seitlichen konventionellen Wasseranschluß

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 242.553.00.1

**Netzkabel mit Stecker für AquaClean**

Zum E-Anschluß von AquaClean Tuma, Sela und Mera Komplettanlagen wandhängend oder bodenstehend an außenliegende Netzsteckdose, rechts 30cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 242.839.P0.1

**Netzkabel mit Stecker für AquaClean Alba**

Zum E-Anschluß von AquaClean Alba Komplettanlagen wandhängend außenliegende Netzsteckdose, rechts 30cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.081.P0.1

**Netzkabel mit Kabelenden für Power & Connect Box**

Zum E-Anschluß von AquaClean Tuma, Sela und Mera Komplettanlagen wandhängend an verdeckte Power & Connect Box, Kabellänge 85 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.075.00.1

**Netzkabel mit Kabelenden für Power & Connect Box Alba**

Zum E-Anschluß von AquaClean Alba Komplettanlagen wandhängend an verdeckte Power & Connect Box, Kabellänge 85 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.078.00.1

**Elektroanschlußdose für AquaClean Sela**

Zum E-Anschluß von AquaClean Sela mit starren Drähten, oder in Kombination mit Betätigungsplatten Sigma10, Sigma40 und Sigma80

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 242.837.00.1

**Wasseranschluß Set für AquaClean Tuma, Sela und Mera Komplettanlagen bei Geberit UP-Spülkästen**

Zum Anschluß von AquaClean Tuma, Sela und Mera Komplettanlagen bei Geberit oder Huter Montageelementen mit Geberit Unterputzspülkästen

Wasseranschluß Set für UP-Spülkasten Omega/Kappa, BH82 und 98cm mit Leerrohr und WA= 5,0cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.020.00.1

**Wasseranschluß Set seitlich für AquaClean Tuma und Sela Komplettanlage**

Zum Anschluß von AquaClean Tuma Komplettanlage bei seitlichen konventionellen Wasseranschluß

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.045.00.1

**Schnittstellenmodul 12,0 V für AquaClean Mera/Sela**

Für den verdeckten Stromanschluß von elektronischen Verbraucher mit Speisespannung von 12,0 V DC wie Betätigungsplatten Sigma10 und Sigma80, sowie Monolith Plus über das AquaClean Mera und Sela.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.049.00.1

**Wandbedienpanel für AquaClean Tuma und Mera**

Für die manuelle, drahtlose Steuerung der Dusch-WC-Funktionen. Aufputzmontage, Bedienoberfläche kapazitiv, Oberfläche aus Glas, Verbindung über Bluetooth

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.038.SI.1, Glas weiß

Art. Nr.: 147.038.SJ.1, Glas schwarz

**Wandbedienpanel für AquaClean Sela**

Für die manuelle, drahtlose Steuerung der Dusch-WC-Funktionen. Aufputzmontage, Bedienoberfläche kapazitiv, Oberfläche aus Glas, Verbindung über Bluetooth

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.041.SI.1, Glas weiß

Art. Nr.: 147.041.SJ.1, Glas schwarz

**Wandbedienpanel berührungslos für AquaClean Mera, Sela und Tuma Comfort**

Für die berührungslose, drahtlose Steuerung der Dusch-WC-Funktionen. Aufputzmontage, Bedienoberfläche kapazitiv, Oberfläche aus Kunststoff, Verbindung über Bluetooth

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.044.00.1, Kunststoff weiß

**Wasseranschluß Set für AquaClean Mera bei Geberit UP-Spülkästen**

Zum Anschluß von AquaClean Mera bei Geberit oder Huter Montageelementen mit Geberit Unterputzspülkästen

Wasseranschluß Set für UP-Spülkasten Sigma (UP320/UP/300) mit Leerrohr und WA= 19,5cm, in Farbe glanzverchromt oder weiß

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.030.21.1, glanzverchromt

Art. Nr.: 147.030.11.1, weiß

Wasseranschluß Set für UP-Spülkasten Kappa (UP200), BH82 und 98cm, mit Leerrohr und WA= 19,5 cm

in Farbe glanzverchromt oder weiß

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.031.21.1, glanzverchromt

Art. Nr.: 147.031.11.1, weiß

**Wasseranschluß Set seitlich für AquaClean Mera**

Zum Anschluß von AquaClean Mera bei seitlichen konventionellen Wasseranschluß

in Farbe glanzverchromt oder weiß

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.033.21.1, glanzverchromt

Art. Nr.: 147.033.11.1, weiß

**Designplatte für AquaClean Aufsatzgeräte**

Zum Anschluß von AquaClean 4000 und Tuma Aufsatzgeräten für Geberit UP-Spülkästen Sigma (UP320/UP300) und Modell 110.800 ohne Leerrohr. Ohne Beschädigung der Oberfläche montierbar, verdeckt geführter Wasseranschluß in der Abdeckplatte. Bei der Kombination mit AquaClean Tuma Aufsätzen ist eine mind. Keramiklänge von 56 cm und zusätzlicher Anschlußbogen 147.236.00.1 erforderlich.

Designplatte für AquaClean Aufsatzgeräte Oberflächenbeschichtung weiß

Farbe: Weiß-Alpin (11),

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 115.322.11.1

Designplatte für AquaClean Aufsatzgeräte Oberfläche Glas weiß

Farbe: Glas weiß (SI)

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 115.324.SI.1

Designplatte für AquaClean Aufsatzgeräte Oberfläche Glas schwarz

Farbe: Glas schwarz (SJ)

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 115.324.SJ.1

**Designplatte für Komplettanlagen AquaClean Tuma Comfort, Sela und Mera**

Zum Anschluß von AquaClean Tuma Comfort, Sela und Mera für Geberit UP-Spülkästen Sigma (UP320/UP300) und Modell 110.800 ohne Leerrohr. Ohne Beschädigung der Oberfläche montierbar, verdeckt geführter Wasseranschluß in der Abdeckplatte

Designplatte für AquaClean Komplettanlagen Oberflächenbeschichtung weiß

Farbe: Weiß-Alpin (11),

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 115.329.11.1

Designplatte für AquaClean Komplettanlagen Oberfläche Glas weiß

Farbe: Glas weiß (SI),

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 115.328.SI.1

Designplatte für AquaClean Komplettanlagen Oberfläche Glas schwarz

Farbe: Glas schwarz (SJ),

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 115.328.SJ.1

**Keramikwabenfilter Typ 3**

Für AquaClean Mera, Tuma Comfort, Monolith Plus Sanitärmodul

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 242.999.00.1

**Bohrschablone**

Für Wand-WC und AquaClean Anschlußpositionen. Metall beschichtet, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 111.747.00.1

**Wand-WC für AquaClean Tuma**

Für die nachträgliche Montage mit AquaClean Tuma Aufsatz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 243.308.11.1

**Sitzring ohne Deckel fixiert**

Für AquaClean Mera Classic

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.042.11.1

**Wandhalterung Fernbedienung**

Diebstahlsicher, verschraubt, Ausführung klein und groß

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.076.01.1 (Ausführung klein)

Art. Nr.: 147.086.01.1 (Ausführung groß)

**Entkalkungsmittel**

Für AquaClean Mera, Tuma, Sela, Inhalt 125ml

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.040.00.1

**Entkalkungsmittel Set 4 Stk.**

Für AquaClean Mera, Tuma, Sela, Inhalt 125ml

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.047.00.1

**Entkalkungsmittel Set 10 Stk.**

Für AquaClean Mera, Tuma, Sela, Inhalt 125ml

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.048.00.1

**Reinigungsmittel**

Für die Reinigung der AquaClean Geräte,

Sprühflasche mit Inhalt 500ml

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 242.546.00.1

**Reinigungsset**

Für die Reinigung der AquaClean Geräte,

bestehend aus Sprühflasche mit Inhalt 500ml und Reinigungstuch

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 242.547.00.1

**Nachfüllbeutel Reinigungsmittel**

Für das Nachfüllen der Reinigungsmittel Sprühflasche. Nachfüllbeutel mit Inhalt 1 Ltr.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 147.073.00.1