Liefern und Verlegen von Abschlussprofil aus Kautschuk als querschnittgleiche Fortsetzung von Treppenwinkel auf Podesten und Rampen.

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschukbeläge abgestimmt.

Abschlussprofil Höhe 50 mm, Sichtkante Dicke 18 mm

Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.

Hersteller / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilhersteller mit

Kontaktklebstoff.

Hersteller / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Die Verlegeanleitung der Hersteller ist zu beachten.