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1.1.1	Animeo Weather-Pack
[image: ]   
Automatiken je nach Wetterlage.

Die Wetterstation misst:
Windgeschwindigkeit, Windrichtung, 4x Sonne, Regen, Temperatur, Schnee, Sensordefekt
.
Kompakte Wetterstation für die Außenmontage am Mast oder an der Wand zur Erfassung meteorologischer Daten.
Windschutz: Schutz der Anlage gegen Windschäden durch Windrichtungsmessung sowie Erfassung der Windgeschwindigkeit.
Frostschutz: Bei Unterschreiten der Temperaturschwelle in vordefinierte Position, lokale Befehle werden gesperrt.
Schneeschutz: Bei Schneefall in vordefinierte Position, lokale Befehle werden gesperrt.
Regenschutz: Bei Regen in vordefinierte Position, lokale Befehle werden gesperrt.
Sonnenschutz: Behänge gleicher Zone/Gruppe bewegen sich bei Überschreitung des Helligkeitsschwellwertes in eine frei definierbare Position.

Lieferumfang:
- Wetterstation
- Netzteil der Wetterstation
- Modbus/USB Schnittstelle

Schutzart: IP 20

Art.-Nr.: 1871452  

		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€



1.1.2	Kit 3 m Mast inkl- Wandbefestigung
[image: ]   [image: ]   
Kit bestehend aus 3x 1m Stahlrohr 50 mm (Art.-Nr. 1860335) und 2 Stk. Wandbefestigung (Art.-Nr.: 1860336).
Montage: Wandmontage

Art.-Nr.: 1860322
		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.3	Kit ÜS Schutz, 24 V DC, 2 A
[image: ]   
Kit Überspannungsschutz zur Absicherung des animeo 
Sensor Bus und der 24 V DC Spannungsversorgung. 
 
Lieferumfang: 
IP54 Gehäuse für die Aufputzinstallation, inkl. vorinstallierter 
35 mm Hutprofilschiene.
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Farbe: grün-gelb, AWG: 24 - 8
Überspannungsschutzmodul: Überspannungsschutz für animeo Sensor Bus für die REG Hutschienen-Montage mittels Art.-Nr. 9 014 897.
 
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz 
von 1 Doppelader hochfrequenter Übertragungen ohne galvanische Trennung, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. LifeCheck-Ableiter-Überwachung. Optimale Schutzwirkung für 1 Doppelader und Schirm. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A -2 und höher.
 
· Überspannungsschutz 24 V DC: Überspannungsschutz für animeo Wetterstationen für die REG Hutschienen-Montage.
 
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage.
 
Für DC-Versorgungen bis 4 A Nennstrom. Niedriger Schutzpegel. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A -2 und höher.
 
Montage: Aufputz
Schutzart: IP 54
HxBxT: 254 x 180 x 90 mm

Art.-Nr.: 9026422
		Menge:
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		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.4	Animeo Pack
   [image: ]   
Gateway und Oberfläche zur einfachen Bedienung, Erstellung von Zonen sowie Zeitautomatik.

Vermeidung von Überhitzung des Gebäudes im Sommer und Reduzierung der Heizkosten im Winter durch Nutzung der thermischen Sonneneinstrahlung.

Gruppierte Steuerung der motorisierten Behänge.

Zentrale und automatisierte Fassadensteuerung je nach Sonneneinstrahlung. Die Verfolgung der Sonneneinstrahlung ermöglicht die automatische Anpassung der Lamellenorientierung (bei Jalousien/Raffstoren) oder des Öffnungsgrads der Beschattung je nach Sonnenposition.

Automatisches Hochfahren der Beschattung bei starkem Wind gemäß der Windgrenze des Beschattungs-Herstellers.

Einen halbautomatischen Betriebsmodus, der manuellen Befehlen Vorrang gibt. Während automatische Befehle ausgeführt werden, ist eine lokale Befehlsgebung auf Menueebene (einzelne Funk-Befehlsgeber der Beschattung in der Nähe) jederzeit möglich, außer bei aktiver Sicherheitsfunktion (Wind, Alarm). Eine lokale Befehlsgebung stoppt auch die Ausführung automatischer Befehle (außer Sicherheit) bis zu einem zeitlichen Reset der Automatik.

Zeitautomatik für das Öffnen und Schließen der Behänge je Zone.

Sperrung manueller Befehle pro Zone, um eine Fensterreinigung zu ermöglichen.

Einfache, intuitive und Fernvisualisierung von Zonen, parametrierten Funktionen, Wetterinformationen, Fehlern und Alarmsignalen.

Aufzeichnung von Ereignissen und Messwerten über 3 Monate.

Das animeo Suite System setzt eine stabile und dauerhafte Internetverbindung voraus. Diese muss bereits während der Inbetriebnahme vorhanden sein, da andernfalls eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden kann.

Schutzart: IP20
Reiheneinbaugerät zur Montage auf der Hutschiene 

HxBxT: 180x250x61 mm

Art.-Nr.: 1871451

		Menge:
	



	Stk
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	€
		GP:
	



	€








1.1.5	Animeo Building & Security Pack
      [image: ]

Integration von Gebäude- und Feueralarme, Verbindung von Schlüsselschaltern (für Wartungs- und Reinigungsarbeiten)

Das Interface bietet 6 Eingänge für potentialfreie Kontakte/Schlüsselschalter, um Zonen/Gruppen in gewünschte Position zu sperren (z. B. Fassadenwartung, Fensterreinigung) sowie eine Fehlermeldung (potentialfreier Ausgang) an Drittsysteme.

Brandmeldealarm: Bei Brand in definierte Position, gesperrt, lokale Befehle deaktiviert. Aktiviert via potentialfreiem Kontakt vom Alarmsystem. Bei Entwarnung sind lokale Befehle wieder aktiv.

Gebäudealarm: Ähnlich wie Brandmeldealarm, via potentialfreiem Kontakt.

Gesperrte Schlüsselschalter-Zone: Bei Aktivierung (Reinigung) in Position, gesperrt. Via potentialfreiem Kontakt.

Fehlermeldung: Bei Systemfehler Relais-Ausgang aktiviert.

Lieferumfang:
- Eingangs-/Ausgangs-Modul
- Modbus/USB Schnittstelle

Reiheneinbaugerät zur Montage auf der Hutschiene 
HxBxT: 100x155x70mm

 
Art.- Nr.: 1871453

		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.6	Animeo Facility Manager Pack
   [image: ]   
Für den Facility Manager
 
Zugriff auf die Bedienoberfläche vom Animeo Interface 
für den Facility Manager oder Gebäudeeigentümer

Fernzugriff auf Informationen des Gebäudes: Automatisierungen, Status der Produkte, Sensorwerte, usw.

Fernsteuerung jedes Behangs und jeder Zone

Virtueller Schlüsselschalter: 
Ermöglicht es dem Facility Manager, die Vor-Ort Steuerungen 
im Falle einer Wartung oder Reinigung zu sperren

Das animeo Suite System setzt eine stabile und dauerhafte Internetverbindung voraus. Diese muss bereits während der Inbetriebnahme vorhanden sein, da andernfalls eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden kann.

Lieferumfang:
- Animeo DIN Rail Gateway
- Gehäuse für Animeo DIN Rail
- Zugang zu Animeo Interface

Schutzart: IP20
Reiheneinbaugerät zur Montage auf der Hutschiene 

HxBxT: 180x250x61 mm


Art.-Nr.: 9029429
 
		Menge:
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		GP:
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1.1.7	Netzwerk Switch LAN 2.5 Gbit 8x 2.5-Gigabit Ports Ethernet
	   [image: Ein Bild, das Elektronik, Router enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]   
	Netzwerk Switch bis zu 8 Prots mit 2,5 Gigabit Ports Ethernet zu Verbindung der Animeo Gateway miteinander.
	Schutzart: IP20
	HxBxT: 240 x 90 x 142 mm
		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	



	€
		GP:
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1.1.8	Animeo Arbeitszeit je h – Planungs- u. Ingenieursleitungen
      
 
Art.-Nr: 9020885
		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€




1.1.9	animeo Suite Inbetriebnahme bis zu 50 Antriebe (pauschal)

Inbetriebnahme animeo Suite
animeo Suite Inbetriebnahme bis zu 50 Antriebe (pauschal)
animeo-Service Suite Inbetriebnahmepauschale
 
Leistungsumfang:
Visuelle und funktionelle Überprüfung:
 
- Kontrolle der Installation und des Montageorts der Sensorstation, 
  Prüfung der installierten Hardware.
- Ausführliche Erläuterung aller relevanten Funktionen.
- Programmierung der Anlage mit der Programmiersoftware.
- Abschließender Funktionstest der Anlage.
- Einweisung der/des Betreiber(s) in die Bedienung der Anlage durch
  einen qualifizierten Somfy-Servicemitarbeiter.
- Die An- und Abfahrtszeiten zum Ortstermin sind in der Inbetriebnahmeauschale
  enthalten, vorausgesetzt, die Beauftragung erfolgt mindestens drei Wochen vor 
  dem Einsatztermin.

Folgende Leistungen sind NICHT in der Inbetriebnahmepauschale
enthalten: - Arbeits- oder/und Wartezeiten, die durch die Fehlersuche und
die Fehlerbehebung während der Inbetriebnahme
entstehen, gehören nicht zum Bestandteil der Inbetriebnahmepauschale und
werden gesondert berechnet
 
Art.-Nr.: 9029775
 
		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€



1.1.10	animeo Suite Inbetriebnahme für weitere 50 Antr. (pauschal)

animeo Suite Inbetriebnahme für weitere 50 Antr. (pauschal) 
 
Art.-Nr.: 9029776
		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€
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