**1 Teckentrup**

**1.1 dw 62-1 "Teckentrup DF" iso+**

**1.1.1 Stahltür dw 62-1 "Teckentrup DF" iso+**

 [dw 62 iso +](https://www.teckentrup.biz/mehrzwecktueren/mehrzwecktuer-dw-62-iso)

dw 62-1-Stahltür. Fabrikat "Teckentrup DF" iso+

Einflügeliges Türelement. Anschlagart DIN rechts.
Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt (Dickfalz), Blechdicke 1,0 mm.
Eckzarge 1,5 mm dick, mit dreiseitiger Dichtung und absenkbarer Bodendichtung.

Befestigung der Zarge durch Schraubmontage. Anzahl 3 Stck. je Seite.
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht.

Kunststoff-Drückergarnitur schwarz. Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-
Einsatz und 1 Bb-Schlüssel.
1 Sicherungszapfen, 2 x 3-D Bänder.

Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

**Größenbereich**:
Breite: 625 - 1250 mm
Höhe: 1750 - 2350 mm

**Anschlagart**:
( ) DIN rechts
( ) DIN links

**Türblatt**:
( ) Blechdicke 1,0 mm UD = 0,89 W/(m²\*K)

Zarge Sonderausstattung:
( ) Eck.- mit Gegenzarge

**Drückergarnituren/Wechselgarnituren**:
( ) Kunststoff
( ) Leichtmetall
( ) Edelstahl
( ) mit Kurzschild oder Rosette
(verschiedene Fabrikate)
( ) vorgerichtet für Rosettenbeschlag

**Schlösser**:
( ) Profilzylinder 45,5 + 35,5 mm
( ) Panikschlösser
( ) Obertürschließer DIN EN 1154
( ) Alu-Regenleiste
( ) mit unterem Anschlag/Dichtung

**Sonderausführung**:
( ) Schalldämmend geprüft n. DIN EN 20140,
Bewertung nach DIN EN ISO 717 Teil 1
Blechdicke 1,0 mm
Isolierung: Mineralwolleinlage, incl. Bodendichtung absenkbar
UD = 1,0 W/(m²·K) Rw 38 dB

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestr. 50
D-33415 Verl
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230
URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |