**1 Teckentrup**

**1.1 Rollgitter**

**1.1.1 Rollgitter mit Elektro-Antrieb**

Rollgitter, gerade Wabe, aus walzblanken Aluminiumprofilen, mit verzinktem Abschlusswinkel und Konsolen, Wickelwelle grundiert.

Fabrikat: Teckentrup oder gleichwertig.

Rollgitter gerade Wabe 185, Aluminium

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

**Antrieb**:

( ) Antrieb als Steckantrieb, 400 V, 50 Hz, 20 Zyklen (Auf/Zu) pro Stunde,

Schutzart IP 54, integrierte Fangvorrichtung, Nothandkurbel

( ) Antrieb als Kettenantrieb, 400 V, 50 Hz, 20 Zyklen (Auf/Zu) pro Stunde,

Schutzart IP 54, separate Fangvorrichtung, Nothandkurbel

**Steuerung**:

( ) für Aufsteckantrieb mit Frquenzumrichter-Steuerung. Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, steckerfertig verkabelt, CEE-Stecker

**Montage**:

Hinter der Öffnung, auf Beton, sämtliche Befestigungselemente, auf das Baukörpermaterial abgestimmt, beiliegend.

**Bestellgröße/Bestellangaben**:

Bestellmaße:

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Wand- und Sturzdicke (Beton \_\_mm / Mauerwerk \_\_mm),

Sturzhöhe \_\_mm, seitlicher Platz rechts \_\_mm,

links \_\_mm

**Größenbereich**:

Bestellmaße

Breite: 1.000 - 12.000 mm

Höhe: 1.000 - 12.000 mm

Größere Tore auf Anfrage.

**Sonderausstattungen**:

( ) Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Tür

( ) Nebentür Typ N 53

( ) Nebentür-Oberblende

( ) Drehbares Seitenteil mit eingebauter Tür.

( ) Einbruchhemmende Verschlüsse

( ) Anschlagrohre, Stahl verzinkt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Panzerverkleidung aus:

( ) verzinktem Stahlblech

( ) Aluminium (RAL 9016 beschichtet)

( ) Aluminium natur

( ) Grundierung in RAL nach Wahl

( ) andere Ausführungen auf Anfrage

Schräg laufende Bodenprofile, dem Fußboden angepasst.

Seitliche- oder Dachmontagen

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

**Herstellernachweis**:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |