DAIKIN Digital I/O Platine

Typ: EKRP1HBA

Zusatzplatine für Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre,
Alarmausgang, Ansteuerung Sekundärpumpe