K.FF600S – Flexi Profil

zur Sockelmontage des Außengerätes
Packungsinhalt 2 Stk. Mase (LxBxH): 600x18x10 mm