EKHHE200CV37

DAIKIN Altherma M HW 200L

Brauchwasser-Wärmepumpe 200 L Speicher
----- Energieeffizienzkennzeichen -----
Energieeffizienzklasse Warmwasser: A+(L)
----- Grunddaten -----
Abmessungen Gerät (H x Durchmesser): 1.607 x 628 mm
Gewicht Gerät: 85 kg
Wärmepumpenleistung nom.: 1,82 kW COP A7/W35: 3,23
Wasservolumen: 192 L
Speichermaterial: Emaillierter Stahl
Betriebsbereich min.: 10 C
Betriebsbereich max.: 75 C (1)
Betriebsbereich Warmwasser min.: -7 C
Betriebsbereich Warmwasser max.: 43 C
Schallleistungspegel nom.: 50 db (A)
Kältemittel: R-134a
GWP: 1.430
Füllmenge: 1 kg / TCO2eq 1,43
Aufheizzeit Standard: 8,17 h (2)
Nennluftdurchsatz: 350-500 m3/h
Luft-Ansaugung: 160 mm
Abluft: 160 mm
Warm-/Kaltwasser: 1 Zoll
Ablauf Kondenswasser: 1/2 Zoll
IP Klasse: IP-X4
Stromversorgung: 1 phasig, 50 Hz, 230 V
Max- Betriebsstrom: 8,8 A
Standby: 27,3 W,
Umgebungstemperatur 20 C,
Wassererhitzung von 10 C auf 55 C nach EN 16147-2011
Typ: DAIKIN Altherma M HW 200
(1) > 62 C nur Reserveheizer
(2) Lufteingangstemperatur 7 C